# Connettore Exchange

Da qui si configura l'accesso all'amministrazione del connettore Exchange di OIP.

Tabella 1. Parametri di configurazione del driver di Exchange OIP
Parametri | Descrizione
Versione Microsoft Exchange | Selezionare qui la versione del server Microsoft Exchange da collegare
Indirizzo server di download | Nome DNS o indirizzo IP del server Microsoft Exchange. Per diversi server Microsoft Exchange in rete è necessario indicare l'indirizzo del server definito nel ruolo CAS (Client Access Server).
Nome del dominio | Dominio, attribuito al server Microsoft Exchange, p.es. company.com.
Nome utente | Utente dell'amministratore di Exchange OIP.
Password | Password dell'amministratore di Exchange OIP.
Intervallo di notifica | Intervallo di tempo in cui il driver di Exchange OIP verifica le variazioni sul server Microsoft Exchange.
Log level | L'impostazione del livello di registro è necessaria in caso di un comportamento errato del driver di Exchange OIP. Il livello di protocollo determina il numero delle voci nel file di protocollo. I file di protocollo sono scritti a seconda del sistema operativo nella seguente directory: c:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Aastra\Oip\MsxDrv\Log\ Windows Server 2008/2008 R2 e Windows 7/Vista: c:\ProgramData\Aastra\Oip\MsxDrv\Log\ Per visualizzare i file di registro deve essere selezionata l'opzione cartella Visualizza file, cartelle e drive nascosti.
Conservazione protocollo giorni | Numero di giorni trascorsi i quali i file di protocollo più vecchi vengono cancellati.
Dimensione massima del file di protocollo | Dimensioni massime del file di protocollo. Al raggiungimento di queste dimensioni, viene creato un nuovo file di protocollo.

Argomento principale: Multimedia
↑