# Registrazione di telefoni di sistema IP

I telefoni IP di sistema sono registrati sul server di comunicazione tramite il loro indirizzo MAC.

## Registrazione nel sistema singolo o nel master

Utilizzare la procedura standard seguente quando tutti i telefoni sono situati nella stessa sottorete e l'indirizzamento IP viene gestito tramite DHCP/DNS.

Utilizzare la procedura avanzata di messa in funzione descritta negli argomenti prioritari in "Telefoni di sistema IP al centro" quando deve essere applicato un altro metodo di indirizzamento diverso dall'indirizzamento DHCP/DNS.

1. Aprire i telefoni IP di sistema e assegnare loro un utente.

2. Collegare i telefoni IP di sistema alla rete IP.

   Se i telefoni IP di sistema non sono alimentati tramite l'interfaccia di rete, è necessario collegare un alimentatore adatto al telefono (disponibile presso un rivenditore).

   Se i telefoni IP di sistema sono già collegati, staccarli brevemente dall'alimentazione per forzare un riavvio e stabilire il collegamento con il satellite.

   Sul display dei telefoni appare la richiesta. Inserire il codice di registrazione:

3. Inserire i codici di registrazione e confermare l'immissione con OK o Accetta.

   Dopo aver inserito un codice di registrazione, il relativo telefono IP di sistema si registra nel server di comunicazione con il proprio indirizzo MAC e viene associato ai dati del terminale previsti. Se necessario, il server di comunicazione aggiorna il software sui telefoni IP di sistema ed esegue un riavvio.

I telefoni sono ora pronti per il funzionamento. Se un telefono viene scollegato dall’alimentazione o dalla rete IP o se si effettua un riavvio, si registrerà automaticamente in modo corretto nel server di comunicazione.

## Registrazione per il funzionamento offline del satellite

Si desidera far funzionare i telefoni IP di sistema in una AIN anche con funzionamento offline del satellite. A tale scopo è necessario registrare i telefoni sia nel master sia anche nel satellite (vedere anche "Satellite in modalità offline"). Procedere come segue:

1. Configurare il satellite per la modalità funzionamento offline ( =3q).

2. Aprire i telefoni IP di sistema nel master e nel satellite. Assegnare lo un utente.

3. Avviare il satellite nel funzionamento offline scollegando il master dalla rete IP.

   Il satellite esegue un riavvio e si avvia nella modalità di funzionamento offline.

4. Registrare ora i telefoni sul satellite. Seguire a tale scopo le istruzioni precedenti a partire dal passo 2.

5. Scollegare nuovamente i telefoni IP di sistema dalla rete IP appena configurati sul satellite.

6. Terminare il funzionamento offline del satellite collegando nuovamente il master alla rete IP.

   Il satellite esegue un riavvio e si avvia nella modalità di funzionamento AIN.

7. Registrare ora i telefoni sul master. Seguire a tale scopo le istruzioni precedenti a partire dal passo 2.

I telefoni tentano di registrarsi nel satellite. Quest'ultimo trasmette le richieste al master.

## Non registrato

Per rimuovere un telefono IP di sistema già registrato, cancellare l'indirizzo MAC.

## Ampliamento di un telefono IP di sistema con moduli di espansione

Per ampliare un telefono IP di sistema con moduli di espansione, procedere come segue:

1. Collegare il modulo o i moduli di espansione al telefono di sistema.

2. Premere un tasto configurabile a piacere per almeno 2 secondi.

   Il server di comunicazione riconosce i nuovi moduli di espansione aggiunti ed è possibile configurare i tasti tramite WebAdmin.

Vedere anche...

## Argomenti prioritari

"Telefoni IP di sistema al centro dell'attenzione"

Parent topic: Messa in funzione di telefoni e terminali
↑