# Indirizzamento IP

Qui è visibile l'indirizzamento IP del server di comunicazione.

Table 1. Indirizzamento IP
Parametri | Spiegazione
Nome host | Nome host del server di comunicazione per l'assegnazione dell'indirizzo sul server DNS oppure tramite multicast DNS (valore standard: <Nome modello>-<indirizzo MAC >, ad esempio “Mitel430-00085d8031a6”)
Indirizzo IP | Indirizzo IP del server di comunicazione (valore standard: "192.168.104.13").
Maschera di sottorete | Voce standard: “255.255.255.0”
Gateway | Gateway di default del server di comunicazione (valore standard: "0.0.0.0").
Indirizzo MAC | Indirizzo MAC del server di comunicazione.

Table 2. Impostazioni DNS/DHCP
Parametri | Spiegazione
DHCP client | L'indirizzo IP viene consultato dal server DHCP e utilizzato nel server di comunicazione. L'indirizzo IP deve essere inserito in modo statico e manuale.
Server DNS principale | Indirizzo del server DNS principale (la voce viene scaricata dal server DNS).
Server DNS secondario | Indirizzo del server DNS secondario (l'inserimento viene scaricato dal server DNS).
Dominio | Nome dominio (l'inserimento viene scaricato dal server DNS).
Supporto multicast DNS | Attiva il Multicast-DNS-Responder integrato. I telefoni di sistema SIP necessitano di questo supporto per poter trovare il server di comunicazione in modo autonomo e per effettuare la registrazione (impostazione standard: ).

Vedere anche...

Least Cost Routing (LCR)

Parent topic: Configurazione del sistema
↑