# Servizi dati

Consente di stabilire l'instradamento di connessioni servizio dati entranti.

Le connessioni servizio dati tramite interfacce di rete digitali (BRI/PRA) sono deviate tramite l'elemento di distribuzione delle chiamate su una tabella di destinazione del servizio dati. Nella tabella di destinazione del servizio dati, ad ogni tipo di servizio dati sono assegnate destinazioni. Se non è possibile assegnare univocamente il tipo di servizio dati, esso viene deviato alla destinazione Sconosciuto. È possibile configurare più tabelle di destinazione del servizio dati.

Table 1. Tabella delle destinazioni del servizio dati
Tipo di servizio dati | Possibili destinazioni
FAX2, FAX3 | Interfaccia utente analogica Interfaccia terminale SIP
FAX4 | Interfaccia di terminale BRI-S Interfaccia utente analogica
Telepac X.25/X.31A | Terminal adapter su interfaccia utente BRI-S
Teletex | Terminal adapter su interfaccia utente BRI-S
Telex | Terminal adapter su interfaccia utente BRI-S
Videotex | Terminal adapter su interfaccia utente BRI-S
TA V.110 | Terminal adapter su interfaccia utente BRI-S
TA V.120 | Terminal adapter su interfaccia utente BRI-S
Canale B trasparente | Interfaccia utente BRI-S accesso telemanutenzione PPP
Modem analogico | Interfaccia utente analogica Terminal adapter su interfaccia utente BRI-S
Sconosciuto | Destinazione qualsiasi

## Destinazione unica del servizio dati

Invece di una assegnazione a livello di sistema tramite la tabella di destinazione del servizio dati, è possibile assegnare diverse destinazioni ad un tipo di servizio dati tramite gli elementi di distribuzione delle chiamate. A tale scopo, inserire un segno di spunta in corrispondenza del tipo di servizio dati nella colonna Destinazione unica e indicare negli elementi di distribuzione delle chiamate la destinazione desiderata in Destinazione unica del servizio dati.

Parent topic: Chiamate di emergenza
↑