# VoIP

Qui si trovano le impostazioni per la trasmissione audio nella rete IP

Table 1. SIP:
Display | Descrizione
Porta di segnalazione | La porta standard per la segnalazione SIP è 5060.
Timer di aggiornamento sessione per supervisione di linea attiva | La funzione Controllo collegamento attivo verifica ad intervalli regolari con il metodo di aggiornamento della sessione se il collegamento con il destinatario è ancora attivo. Se il destinatario non reagisce entro il tempo impostato (in secondi) il collegamento viene chiuso.
Timeout registrazione interna (ore) | Il tempo di registrazione per tutti i client SIP (diversi dai client MMC).
Usare un tempo di registrazione molto lungo per MMC | Il tempo di registrazione per i client MMC è impostato su 30 giorni.

Table 2. Impostazioni RTP
Display | Descrizione
Slot |
Scheda/Modulo |
Slot sulla scheda |
Modulo |
Inizio porta RTP | Inizio dell'area della porta RTP
Fine porta RTP | Fine dell'area della porta RTP
Area di controllo della larghezza di banda |

Table 3. NAT
Display | Descrizione
Indirizzo NAT-Gateway pubblico |
Indirizzo SIP-Media pubblico | Indirizzo segnalazione SIP (RFC3581):

Table 4. Impostazioni telefoni di sistema IP
Display | Descrizione
Porta di segnalazione |
Keep alive time (s) |
Scadenza registro (s) |
Password amministratore (valido anche per i telefoni SIP Mitel) | Consente di impostare contemporaneamente la password locale per tutti i telefoni IP di sistema e i telefoni SIP Mitel. Le password già impostate vengono sovrascritte. I telefoni SIP Mitel devono essere riavviati per attivare la nuova password. Nei telefoni IP di sistema, la password viene attivata immediatamente. Per assegnare le password localmente ai telefoni, la voce deve essere vuota. Per ripristinare la password di un telefono al valore standard, è necessario eseguire un primo avviamento del telefono. La password standard di amministratore per i telefoni SIP di sistema è "0000". La password standard di amministratore per i telefoni SIP Mitel è "22222".

Table 5. Fax
Display | Descrizione
Modo rilevamento fax | Selezionare l'impostazione solo Ricezione, utilizzando Mitel 400 Fax Service come server fax.

Table 6. QoS
Display | Descrizione
Layer 2: Attivo per | Solo nodi: applicare le impostazioni Layer 2 solo ai nodi. Nodi e terminali: applicare le impostazioni Layer 2 ai nodi e ai terminali IP/SIP.
Layer 2: Tipo di frame | Standard (nessuna QoS): scegliere questa impostazione quando l'assegnazione VLAN è eseguita in base della porta sullo switch utilizzato (standard). VLAN/CoS 802.1p/Q): scegliere questa impostazione per l'assegnazione VLAN tramite tag del server di comunicazione secondo IEEE 802.1/Q, oppure per attivare la priorizzazione CoS. L'ID VLAN viene assegnato più in basso.
Layer 2: Livello di priorizzazione CoS | Definisce la priorità del pacchetto vocale quando è attivata la priorizzazione CoS. Per ottenere una buona qualità vocale è necessario impostare il livello 5. 6 Interactive Voice
Layer 2: VLAN-ID | ID della VLAN, cui deve essere assegnato il server di comunicazione. Note: Se i telefoni IP vengono inclusi anche nella VLAN (impostazione Attivo per = Nodi e terminali), i telefoni IP devono essere assegnati alla stessa VLAN.
Note: Le impostazioni Layer 2 sono disponibili solo per motivi di compatibilità con sistemi precedenti.
Layer 3: Segnalazione DSCP | I valori registrati nel master sono trasferiti automaticamente sui satelliti. Una classe bassa non significa una più bassa priorizzazione. Per FoIP (T.38) viene utilizzata la configurazione per Voce classe DSCP. Altre impostazioni sulle impostazioni Layer 3 sono disponibili tramite gli Hyperlink nel capitolo Vedi anche...
Layer 3: Voce DSCP
Layer 3: Video DSCP

Vedere anche...

"Priorizzazione e QoS"

"Configurazione dei canali VoIP"

Parent topic: Server DHCP
↑