# Telefoni DECT

Qui vengono visualizzati i telefoni DECT registrati.

Table 1. Parametri dei telefoni DECT
Parametri | Descrizione
Nome mostrato | Nome dell’utente.
Numero | Numero utente.
IPEI | Identificatore univoco di ciascun telefono.
Tipo HW | Tipo di hardware del telefono.
Abbonato | Se viene visualizzato un segno di spunta, vuol dire che il telefono DECT è registrato.
Download | Visualizza il progresso dell'aggiornamento del firmware del microtelefono.
Versione | La versione del software del telefono.

## Registrazione di un nuovo telefono DECT

Per registrare un nuovo telefono, in Sistema - Telefoni DECT, fare clic sul pulsante Attiva.

Una volta registrato il telefono, è possibile vedere un segno di spunta nella colonna Registrato a conferma della registrazione del terminale SIP-DECT sulla RFP.

Important:

- Il microtelefono deve avere il sistema SIP-DECT come "Master per il Download Over Air". A tale scopo, il microtelefono deve essere registrato sul sistema SIP-DECT.
- Una volta registrati tutti i telefoni SIP-DECT, fare clic sul pulsante Disattiva. Ciò impedisce la registrazione di ulteriori telefoni nel sistema DECT.

hint:

- Dopo la registrazione, è necessario aggiornare il firmware dei microtelefoni SIP-DECT. L'aggiornamento avviene automaticamente over the air in background. L'operazione potrebbe richiedere alcune ore.

## Visualizzazione e ricerca di telefoni specifici

Per cercare e visualizzare telefoni specifici, inserire nel criterio di filtro una stringa di caratteri che si trova in una o più colonne e fare clic sul pulsante Filtro.

hint:

È possibile eseguire una ricerca in base a qualsiasi parametro.

## Eliminazione di uno o più telefoni DECT

1. In SIP-DECT - Telefoni DECT, fare clic su Elimina. All'inizio della tabella viene visualizzata una casella di controllo che consente di selezionare il/i telefono/i da eliminare.

2. Fare clic sul pulsante Cancella.

Parent topic: TDM-DECT
↑