# Interfacce digitali di terminale (DSI)

Qui sono visibili le interfacce di terminale disponibili per telefoni digitali di sistema. Per ogni interfaccia è possibile collegare 2 telefoni di sistema o una base radio DECT. La lunghezza della linea può raggiungere i 1.200 m.

## Varianti DSI

Il server di comunicazione supporta sulle interfacce digitali di terminale telefoni di sistema con interfaccia DSI-AD2. Il server di comunicazione Mitel 470 supporta inoltre telefoni di sistema con interfaccia DSI DASL.

## Interfaccia terminale digitale DSI-AD2

A seconda della lunghezza della linea, per ogni interfaccia DSI possono essere collegati 1 o 2 telefoni di sistema. La base radio DECT è considerata in questo caso anche come telefono di sistema. Affinché la durata del segnale sia nella zona ottimale, sono validi i seguenti requisiti relativi alla lunghezza della linea:

- Fino ad una lunghezza massima della linea di 700 m è possibile collegare due telefoni di sistema. La lunghezza massima della linea tra i punti di connessione dei due telefoni di sistema è 10 m.

- Collegando un solo telefono di sistema, la lunghezza massima della linea è 1.200 m.

- La lunghezza della linea tra il connettore del server di comunicazione e il connettore del telefono di sistema deve essere almeno 10 m.

Note:

Ad una interfaccia DSI-AD2 con una base radio DECT collegata non è possibile collegare altre basi radio o telefoni di sistema.

Note:

Se i terminali collegati assorbono una potenza elevata, è necessario utilizzare un'alimentazione locale o ridurre la lunghezza della linea. Rispettare a tale scopo i dati contenuti nelle istruzioni per l'uso dei terminali e nel manuale di sistema del server di comunicazione.

Parent topic: Controllo dell'accesso
↑