# Tono di invito alla selezione internazionale

Consente di stabilire massimo 10 sequenze di cifre per il tono di invito alla selezione internazionale.

Nelle linee analogiche è possibile definire massimo 10 sequenze di cifre per il tono di invito alla selezione internazionale. Tali sequenze possono essere assegnate nella vista Instradamento delle chiamate ( =df per ogni linea analogica. Se una selezione inizia con questa sequenza di cifre, la selezione viene interrotta per attendere il tono di invito alla selezione internazionale.

Parent topic: Siti
↑