# SMSC/ ESME

SMSC (Centro SMS) è un software integrato nel server di comunicazione, responsabile del flusso dei messaggi all'interno del sistema di comunicazione. SMSC può comunicare però anche con server messaggi esterni, i cosiddetti ESME (External Short Message Entity). In questa vista si configurano i parametri di SMSC ed è possibile creare fino a 10 ESME.

Table 1. Impostazioni del Centro SMS
Parametri | Spiegazione
Porta | Specificare qui la porta per i messaggi in entrata di un server messaggi esterno (ESME).
Priorità | Priorità con cui devono essere gestiti i messaggi.
Periodo di ritrasmissione | I messaggi che non possono essere recapitati (ad es. in caso di memoria piena nel telefono) vengono memorizzati temporaneamente nell'SMSC. Questo valore indica gli intervalli di tempo con cui cerca nuovamente di recapitare il messaggio. Note: Questo valore è valido solo per messaggi interni. Il valore del intervallo per messaggi esterni è sempre un quarto del periodo di validità.
Periodo di validità | Al termine del periodo di validità i messaggi non recapitabili vengono cancellati in modo definitivo. Note: Nei messaggi esterni di regola viene inviato anche il periodo di validità. Se non viene inviato, viene utilizzata l’impostazione interna.

Tip:

La vista Messaggi di testo ( =nb) consente di cancellare tutti i messaggi in sospeso oppure i messaggi più vecchi di tre giorni su tutti i telefoni di sistema.

Table 2. Impostazioni di Entità esterna del messaggio breve
Parametri | Spiegazione
Nome | Nome del server di messaggi esterno.
Indirizzo IP | Indirizzo IP del server di messaggi esterno.
Porta | Specificare qui la porta del server messaggi esterno (per messaggi dal server di comunicazione a ESME).
Tipo SM | Selezionare il tipo di ESME esterno. Note: È ammesso un solo ESME di tipo Gateway SM per sistema.
Numero Gateway | Questo parametro è rilevante solo se il Gateway SM viene raggiunto tramite un numero di chiamata.
Codifica | I messaggi sono codificati. Questo parametro deve coincidere con l’impostazione del server esterno di messaggi.
URL per la configurazione di ESME | Indirizzo per la configurazione basata sul Web di ESME.
ESME predefinito | I messaggi senza indirizzo di destinazione vengono inviati a questo ESME.
Password | La password viene verificata ad ogni collegamento tra SMSC ed ESME (lunghezza minima = 4).
Ora della risposta | Tempo di attesa massimo di SMSC per una risposta dall'ESME.

Note:

Per ogni utente è possibile bloccare o abilitare l'autorizzazione ad inviare messaggi a un ESME tramite il set di autorizzazioni ( =cb) ( Invia SMS).

Parent topic: Trasferimento automatico
↑