# TDM-DECT

Configurare qui le impostazioni generali del sistema MiVoice Office 400 DECT ed eseguire le impostazioni specifiche sulle basi radio collegate. Definire inoltre fino a 4 Location Area e configurare alcune impostazioni generali del sistema Mitel SIP-DECT®.

Argomenti disponibili:

Sistema

Profili di autorizzazione

Registri accessi

- Sistema
- Location Area DECT
- SIP-DECT
- Stazioni base
- Telefoni DECT
- Risorse media
- Configurazione dei canali VoIP
- Dual Homing

↑