# Regioni

Una regione è un set con impostazioni che dipendono dalla regione. La regione 1 è la regione standard. Se server di comunicazione e terminali/telefoni sono situati nello stesso luogo, non sono necessarie altre regioni. Se invece sono stati configurati terminali/telefoni remoti o se si possiede una AIN con satelliti remoti, è possibile aprire altre regioni ed effettuare le configurazioni specifiche delle regioni.

## Regioni in AIN

Ad ogni nodo viene necessariamente assegnata un'area geografica AIN. Dopo un primo avviamento viene assegnata la regione AIN 1. Questa regione viene assegnata al master in modo permanente. Dopo il primo avviamento, questa regione è un’area. Se in questa regione che richiede altre impostazioni è presente un satellite, è necessario aprire una nuova regione AIN, adattare le impostazioni e assegnare la nuova regione a tale nodo.

Le impostazioni variabili da paese a paese che sono uguali sull'intera AIN, vengono acquisite dalle impostazioni della regione AIN 1.

Note:

Fare attenzione che sulla scheda EIM sia già impostato il canale di vendita adeguato prima della configurazione. È comunque possibile modificare il canale di vendita anche in seguito. Tuttavia, a tale scopo è necessario un primo avviamento del sistema e il riacquisto delle licenze (le licenze dipendono dal canale di vendita).

Table 1. Esempi di attribuzione di aree AIN
Situazione | Assegnazione
Alle Knoten befinden sich in der gleichen Region | Ad ogni nodo viene assegnata la regione AIN 1 (valore standard)
Il master si trova in Spagna, un satellite si trova in Portogallo | Per la regione AIN 1, come paese viene scelta la Spagna. Per il satellite viene aperta una nuova regione AIN, come paese viene scelto il Portogallo e vengono assegnati i nodi satellite. Note: L'impostazione del canale di vendita sulla scheda EIM deve corrispondere al paese dell'area geografica di AIN (vedere le indicazioni di cui sopra).
Il master in Spagna si trova al confine con la Francia e dispone di un'interfaccia di linea urbana diretta con un provider francese | La regione AIN 1 determina le impostazioni per il nodo. Per il trunk con l'interfaccia di rete urbana francese viene aperta una nuova area geografica AIN, come paese viene scelta la Francia e viene assegnato il trunk.

## Impostazioni regionali

Table 2. Regioni
Parametri | Spiegazione
Regione | Numero di riferimento dell’area geografica.
Nome | Nome dell’area geografica.
Paese | La scelta del paese definisce i valori dei parametri non impostabili che variano da paese a paese. Il paese della regione 1 corrisponde dopo il primo avviamento al paese che è memorizzato sulla scheda EIM. Note: L'impostazione Paese deve corrispondere al paese del canale di vendita impostato sulla scheda EIM, poiché alcuni parametri di sistema che dipendono dal paese vengono definiti tramite la scheda EIM e non tramite la regione AIN. Esempio: Riconoscimento del tono di congestione di un'interfaccia di rete analogica.
Indicativo di stato | Selezionare l'indicativo di destinazione nazionale per stabilire una connessione all'interno di un paese specifico da una regione all'altra. Inserire qui l'indicativo della propria regione. (Esempio regione Berlino: 30).

Table 3. Fuso orario
Parametri | Spiegazione
Differenza di orario | Differenza +/- rispetto all’ora del master.
Ora del master | (Solo visualizzazione): Il server di comunicazione è il master in una AIN.
Sincronizzazione di ora via rete ISDN | La sincronizzazione dell'ora ha luogo tramite interfaccia urbana ISDN sulla rete di telefonia pubblica. Note: La sincronizzazione dell'ora tramite server dell'ora NTP non può essere attivata contemporaneamente. La sincronizzazione oraria tramite ISDN non è applicabile alla piattaforma SMBC.
Fusi orari dei telefoni SIP Mitel | Per telefoni SIP Mitel remoti

Table 4. Prefissi propri
Parametri | Spiegazione
Prefisso internazionale | È necessario selezionare il prefisso internazionale per stabilire una connessione internazionale da un paese specifico. Inserire qui il prefisso del proprio paese. (Esempio Germania: 00)
Indicativo di stato | È necessario selezionare l'indicativo di stato per stabilire una connessione internazionale da un paese specifico. Inserire qui l'indicativo del proprio paese. (Esempio Germania: 49)
Prefisso nazionale | Selezionare il prefisso nazionale per stabilire una connessione all'interno di un paese specifico da una regione all'altra. Inserire qui il prefisso del proprio paese. (Esempio Germania: 0)
Indicativo di destinazione nazionale | Selezionare l'indicativo di destinazione nazionale per stabilire una connessione all'interno di un paese specifico da una regione all'altra. Inserire qui l'indicativo della propria regione. (Esempio regione Berlino: 30).
Note: In alcuni paesi è possibile selezionare il prefisso nazionale e l'indicativo di destinazione nazionale anche nella propria regione (ad es. Germania) oppure è necessario selezionarli obbligatoriamente (ad es. Svizzera). In questi paesi, tali campi possono o devono rimanere vuoti.

Table 5. Registrazione delle chiamate
Parametri | Spiegazione
Valore addebito | Inserire qui il moltiplicatore con il quale trasformare, in caso di linee analogiche, gli impulsi di tassazione inviati dal provider nel valore reale di addebito.
Tariffazione minima per centri di costo (OCL) | Le chiamate uscenti tramite selezione del centro di costo sono addebitate a partire dal valore stabilito qui.
Tariffazione minima per chiamate private (OCL) | Le chiamate uscenti tramite impegno urbana per chiamate private sono addebitate a partire dal valore stabilito qui.
Tariffazione minima per chiamate affari OCL | Le chiamate uscenti tramite impegno urbana per chiamate ufficio sono addebitate a partire dal valore stabilito qui.
Tariffazione minima per chiamate camera (OCL) | Le chiamate uscenti tramite impegno urbana per chiamate ufficio sono addebitate a partire dal valore stabilito qui.
Arrotondare | Incremento degli scaglioni di arrotondamento. Arrotonda un addebito allo scaglione successivo. Esempio: se il valore impostato è 0,1 (valore standard), un addebito di 1,23 è arrotondato a 1,3. Se il valore impostato è 0,2, un addebito di 1,23 è arrotondato a 1,4.
Tasso di cambio | Inserire qui il tasso di cambio corrente, se si desidera amministrare il rilevamento addebiti in un'altra valuta, diversa da quella impiegata dal provider in caso di interfaccia di rete digitale, nelle informazioni tariffarie da egli fornite.

Table 6. Interruzione segnalazione doppino su terminali
Parametri | Spiegazione
Massimo | Tempo massimo in millisecondi in cui il terminale interpreta un'interruzione del doppino come caratteri di controllo (Flash).
Minimo | Tempo minimo in millisecondi in cui il terminale interpreta un'interruzione del doppino come caratteri di controllo (Flash).
T. disconnessione | Tempo minimo in millisecondi in cui il terminale interpreta un'interruzione del doppino come segnale di svincolo (riagganciare).

Table 7. Segnalazione dei loop sulla rete
Parametri | Spiegazione
Flash su urbana (ms) | Tempo in millisecondi in cui un segnale flash (segnale di avviso) viene segnalato rispetto alla linea urbana.
Rapporto | Selezione del rapporto. Questo parametro è importante solo per connessione urbana analogica tramite selezione decadica.
Intervallo | Intervallo in millisecondi. Questo parametro è importante solo per connessione urbana analogica tramite selezione decadica.

Table 8. Identificazione CLIP su terminali analogici
Parametri | Spiegazione
Tipo di segnale di avviso | Esistono diversi metodi per trasmettere i dati CLIP su terminali analogici. Per rilevare il CLIP è necessario un segnale di avviso. Nessun segnale di avviso: la trasmissione dati viene eseguita tra il primo e il secondo squillo. Il primo squillo viene utilizzato come segnale di avviso. Impulso suoneria: la trasmissione dati ha luogo prima del primo segnale di chiamata. Come segnale di avviso viene utilizzato un impulso suoneria. Non definito: Nessun dato rilevato.

## Altri parametri regionali

Per numerosi parametri, senza l'utilizzo di aree geografiche AIN esiste già la possibilità di configurare più varianti e di assegnarle all'occorrenza. Ciò può essere utilizzato anche per configurare varianti che dipendono dall'area geografica.

Nella tabella seguente sono elencati i parametri più importanti per i quali sono significativi i valori impostati diversamente a seconda dell'area geografica e che non vengono impostati attraverso le aree geografiche AIN.

Table 9. Parametri che possono essere definiti tramite configurazione a seconda dell'area geografica
Parametri | Assegnazione
AIN | Nodo | Fasci | Utenti
Prefisso di accesso a Exchange |  |  |  |
Formato addebiti |  |  |  |
Transferta della conversazione in urbana sì/no |  |  |  |
Conferenza a tre urbana sì/no |  |  |  |
LCR |  |  |  |
Messaggi standard1 |  |  |  |
Blocco alla selezione |  |  |  |
Chiamata con priorità |  |  |  |
Clock di riferimento/Sincronizzazione |  |  |  |
Attivazione L2 |  |  |  |
Citofoni |  |  |  |
Destinazione di emergenza |  |  |  |

Parent topic: Siti
1 I messaggi standard disponibili possono tuttavia essere predefiniti in diverse lingue
↑