# Registrazione di telefoni SIP commerciali

La registrazione di telefoni SIP commerciali sul server di comunicazione viene utilizzata per telefoni SIP di altri produttori, ad es. telefoni da tavolo con filo, softphone come applicazione su un PC o telefoni WLAN e DECT su base SIP. Anche i telefoni SIP della serie Mitel 9000 vengono registrati come telefoni SIP standard.

## Registrazione dei telefoni

1. Verificare che sia disponibile una licenza Terminali SIP gratis.

2. Aprire un telefono del tipo SIP commerciale.

3. Con il pulsante assegnare un utente al telefono.

4. Integrare le altre voci secondo le esigenze e fare clic sul pulsante Applica.

   I parametri Nome utente SIP e Password SIP sono compilati automaticamente. Se necessario, è possibile modificarli, facendo attenzione che siano univoci.

5. Configurare l'indirizzamento e la registrazione e la registrazione nel telefono SIP. Tenere presente che la definizione dei parametri è diversa a seconda del terminale.

   Proxy/Registrar:

   Se indirizzato in modo statico, immettere l'indirizzo IP; se indirizzato in modo dinamico, immettere il nome host. Indicare in ogni caso anche la maschera di sottorete e l'indirizzo gateway.

   Account/Utente/Autenticazione:

   Trasferire da WebAdmin il contenuto del parametro Nome utente SIP.

   Password:

   Trasferire da WebAdmin il contenuto del parametro Password SIP.

6. Collegare il telefono alla rete IP e riavviarlo.

   Il telefono si collega con il server di configurazione. Una volta effettuata la registrazione, lo Stato passa su Registrato.

Parent topic: Messa in funzione di telefoni e terminali
↑