# Rete IP

In queste pagine sono riportate le impostazioni della scheda di applicazioni.

Table 1. Adattatore di rete IP della scheda di applicazioni: Denominazione e impostazioni
Parametri | Spiegazione
--- | ---
Dispositivo | Nome dell'adattatore di rete integrato nella scheda di applicazioni (accesso di sola lettura).
Indirizzo MAC | Indirizzo MAC dell'adattatore di rete integrato nella scheda di applicazioni (accesso di sola lettura).
DHCP attivato | DHCP è abilitato (valore predefinito)
Indirizzo IP / Maschera di sottorete | Indirizzo IP e maschera di sottorete della scheda di applicazioni. Se il DHCP è disattivato, il valore standard è 192.168.104.014. Note: Disattivando DHCP e indirizzando staticamente la scheda di applicazioni, fare attenzione che l'indirizzo IP della scheda di applicazioni sia nella stessa sottorete dell'indirizzo IP del server di comunicazione. Note: Se si desidera modificare l'indirizzo IP del server di comunicazione E della scheda di applicazioni, iniziare assolutamente dall'indirizzo IP della scheda di applicazioni!
Gateway | Gateway standard della sottorete. Il valore predefinito è 192.168.104.013. Questo è l'indirizzo IP standard del server di comunicazione.
DNS principale | Indicare qui quali server DNS e in quale ordine vengono interrogati per la risoluzione di un nome. Se viene utilizzato un solo server DNS, lasciare l'opzione per DNS secondario vuota.
DNS secondario | Con questo nome è nota la scheda di applicazioni nel gruppo di lavoro.

Parent topic: Multimedia
↑