# Rilevamento dei server di comunicazione nella rete IP

I nuovi server di comunicazione collegati alla rete IP non sono necessariamente raggiungibili senza precedente configurazione dell'indirizzamento IP. In questo capitolo viene descritto come creare un collegamento con i nuovi sistemi.

## Comportamento al primo avviamento

Se al momento del primo avviamento è stato già memorizzato un indirizzo IP registrato manualmente, il server di comunicazione disattiva DHCP e DNS e si avvia con l'indirizzo IP statico.

Collegando per la prima volta un server di comunicazione alla rete IP, esso tenta di accedere tramite DHCP ad un indirizzo IP:

- Se un server DHCP offre al server di comunicazione un indirizzo IP, esso viene applicato e il server di comunicazione cerca di registrarsi nel server DNS con il nome <Nome del modello>-<Indirizzo MAC>.

- Se al server di comunicazione non viene offerto nessun indirizzo IP, esso si avvia con l'indirizzo standard 192.168.104.13.

Table 1. Valori predefiniti del'indirizzamento IP
Parametri | Valore
Indirizzo IP | 192.168.104.13
Maschera di sottorete | 255.255.255.0
Indirizzo gateway | 0.0.0.0
DHCP | sì
Nome host | <Nome modello>-<Indirizzo MAC> (ad es. "Mitel430-00085d8031a6)

## Rilevamento di un server di comunicazione nella stessa sottorete

Lo strumento Ricerca di sistema contiene una funzione per il rilevamento dei server di comunicazione MiVoice Office 400 nella rete IP. La funzione di ricerca trova tutti i server di comunicazione collegati nella stessa sottorete. I nuovi server di comunicazione aggiunti possono essere indirizzati direttamente con Ricerca di sistema e possono essere aperti con WebAdmin. Con Ricerca di sistema è inoltre possibile eseguire un Caricamento di emergenza oppure un downgrade del sistema.

## Rilevamento di un server di comunicazione in una sottorete diversa

Se Ricerca di sistema non riesce a rilevare un nuovo server di comunicazione, poiché è collegato in un'altra sottorete, si hanno le seguenti possibilità di stabilire il contatto con il server di comunicazione:

- Se il server di comunicazione si è registrato correttamente nel server DNS, è possibile raggiungerlo con il nome host <Nome del modello>-<Indirizzo MAC> (ad es. Mitel430-00085d8031a6).

- Se il server di comunicazione si è registrato con l'indirizzo statico standard, è necessario modificare la configurazione IP del PC in modo che la sottorete corrisponda a quella del server di comunicazione. Procedere come segue:

- Modificare l'indirizzo IP del PC in modo che si trovi nella stessa area di indirizzi dell'indirizzo standard del server di comunicazione.

- Collegare l'interfaccia Ethernet direttamente al PC o tramite uno switch con l'interfaccia Ethernet del server di comunicazione. A tale scopo è possibile utilizzare sia un normale cavo Patch sia un cavo incrociato.

- Avviare Ricerca di sistema.

  Viene visualizzato il server di comunicazione.

- Con l'ausilio di Ricerca di sistema modificare l'indirizzamento IP del server di comunicazione.

- Collegare il server di comunicazione nuovamente alla rete IP ed eseguire un riavvio.

- Ripristinare la configurazione IP corretta sul PC e collegare il PC alla rete IP.

- Riavviare Ricerca di sistema.

  Il server di comunicazione è ora visibile e raggiungibile al nuovo indirizzo IP anche nella rete IP.

Vedere anche...

## Manuale di sistema Mitel Advanced Intelligent Network (AIN):

Link diretti a DocFinder:

Deutsch

ITALIAN

Français

Italiano

Español

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑