# Stato

Questo capitolo contiene una panoramica dei componenti MiVoice Office 400 collegati e del loro stato. Sono inclusi gli stati di:

- Utenti

- Terminali IP

- Terminali digitali

- Stato del sistema DECT

- Terminale DECT

- Rete

- Sistema

Queste sezioni contengono informazioni sullo stato di sincronizzazione con le interfacce di rete ISDN, informazioni sul collegamento del call center e sulla AIN ed inoltre ulteriori informazioni rilevanti di sistema. È possibile ridurre le singole aree per ottenere una migliore panoramica.

## Informazioni sui singoli messaggi

Table 1. Informazioni di sistema
Capitolo | Messaggio di stato | Spiegazione
Utenti | Licenza | L'utente è associato a una licenza valida. L'utente è associato a una licenza non valida. L'utente non è associato a nessuna licenza.
Terminale IP | Stato | Il terminale è già registrato e attivo. Il terminale è parzialmente registrato o inattivo. ll terminale non è registrato.
Tasti di indicazione di occupato | Numero di tasti di indicazione di occupato configurati | Indica il numero totale di campi di indicazione di occupato (BLF) configurati sul sistema. I tasti BLF sono usati per monitorare lo stato della linea degli utenti configurati sul terminale. Il LED mostra lo stato della linea: libero, occupato o squillo. Premendo il tasto BLF si esegue la stessa azione del tasto di chiamata, ossia si effettua una chiamata se la linea è inattiva e risponde se sta squillando. Per ogni sistema PBX, è possibile configurare un massimo di 4.000 tasti.
Tasti di indicazione di occupato | Classifica dei tasti di indicazione di occupato che puntano allo stesso utente | Se puntano allo stesso utente, i parametri in questo campo definiscono la priorità di ogni BLF configurato per l'utente.
Terminali digitali |  | L'apparecchio telefonico è già registrato e attivo. L'apparecchio telefonico è parzialmente registrato o inattivo. L'apparecchio telefonico non è registrato.
Stato del sistema DECT | Base radio | Indica che le unità radio DSI sono connesse e attive. Indica che le unità radio DSI sono disconnesse e inattive. Indica che le unità radio DSI sono inattive o passive.
Terminale DECT |  | Il terminale DECT è già registrato e attivo. Il terminale DECT è parzialmente registrato o inattivo. ll terminale DECT non è registrato.
Rete | Stato sincronizzazione | Indica che la linea urbana è connessa a uno slot per schede PRI. Il riferimento Master mostra ora la porta alla quale è connessa la scheda di rete PRI. Punti di riferimento utilizzati per la porta alla quale è connesso PRI E1, e lo stato della sincronizzazione è Normale. Indica che lo slot per schede PRI è inattivo. Indica che il Layer 2 non è attivo. Indica che la linea urbana non è connessa allo slot di schede PRI.
Rete | Stato registrazione | Indica che il provider SIP è configurato con o senza account. Se configurato con account, la spia verde indica che l'account è stato registrato correttamente. Indica che il provider SIP non è configurato. Indica che l'account associato al provider SIP non è registrato.
Sistema | Numero totale di tasti configurati | Tasti configurati sul sistema e numero massimo di tasti consentiti.
Sistema | Record della documentazione del traffico nel buffer | Indica zero (0) record della documentazione del traffico nel buffer. Indica più di un record della documentazione del traffico nel buffer. Significa che la stampante per le fatture non è accessibile. I valori numerici indicano il numero di voci memorizzate.
Sistema | Canali B interni occupati | Canali interni che sono occupati.
Sistema | Canali B esterni occupati | Canali esterni che sono occupati.

Parent topic: Vista del sistema
↑