# Server SMTP

Il servizio e-mail integrato consente l'invio controllato dall'utente o automatizzato di informazioni di esercizio o di sistema come informazioni Voice Mail o informazioni su eventi di sistema. In questa vista è possibile configurare l'accesso al server SMTP del fornitore del servizio e-mail.

Table 1. Impostazioni per l'accesso al server SMTP
Parametri | Spiegazione
Indirizzo IP/Nome host | Indirizzo IP o nome host del server SMTP.
Porta | Porta del server SMTP (valore standard: 25)
Nome utente | Nome utente in conformità ai dati del fornitore. Spesso il nome utente corrisponde all'indirizzo e-mail.
Password | Password per l'autenticazione sul server SMTP.
Indirizzo mittente | Indirizzo e-mail del server di comunicazione.
Dimensioni e-mail massime (MByte) | Indicare qui le dimensioni massime della e-mail consentita dal server SMTP. Se la e-mail da inviare supera la dimensione massima, essa viene spedita senza allegato.
Tempo di registrazione | Questo dato è utile soprattutto per valutare il tempo di registrazione di messaggi vocali Voice Mail e di chiamate in formato G.711 con le dimensioni massime e-mail selezionate.
Autenticazione codificata | L'autenticazione sul server SMTP viene effettuata solo se esso supporta la codifica secondo il metodo CRAM-MD5. Se il server SMTP supporta il metodo CRAM-MD5, il Client SMTP si autentica in modo codificato. Se il server SMTP non supporta il metodo CRAM-MD5, il Client SMTP si autentica in modo non codificato.
Collegamento sicuro con SSL | Il collegamento dal server di comunicazione al server SMTP è codificato con SSL (Secure Sockets Layer).

Note:

Il server di comunicazione non può ricevere e-mail. I messaggi di amministrazione del server SMTP non vengono elaborati.

Parent topic: Sicurezza IP
↑