# Panoramica delle licenze

Qui sono elencate per gruppi tutte le licenze disponibili e le loro principali caratteristiche.

Table 1. Software
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Versione software | Consente il funzionamento di una determinata release software | Limitato * | non limitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
*4 ore dopo aver caricato il nuovo software, il server di comunicazione passa nella modalità limitata.

Table 2. Utenti
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Utente | Consente l'esercizio di utenti sul server di comunicazioni | Bloccato | per ogni licenza 1, 20, 50 o 100 utenti supplementari. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Utente IP | Fascio di licenze: 1 utente aggiuntivo 8 phone licences (any type except Mitel One) 8 telefoni per utente Licenza video per tutti i telefoni | 0 | 1 utente aggiuntivo per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Entry UCC User | Fascio di licenze: 1 utente aggiuntivo 8 licenze per telefono (qualsiasi) 8 telefoni per utente Licenza video per tutti i telefoni con licenza. Ruolo MiCollab UCC Entry | 0 | 1 utente aggiuntivo per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Standard UCC User | Fascio di licenze: 1 utente aggiuntivo 8 licenze per telefono (qualsiasi) 8 telefoni per utente Licenza video per tutti i telefoni con licenza. Ruolo MiCollab UCC Standard | 0 | 1 utente aggiuntivo per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Premium UCC User | Fascio di licenze: 1 utente aggiuntivo 8 licenze per telefono (qualsiasi) 8 telefoni per utente Licenza video per tutti i telefoni con licenza. Ruolo MiCollab UCC Premium | 0 | 1 utente aggiuntivo per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 3. Terminali
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
MiVoice 2380 IP Softphone | Numero di softphone MiVoice 2380 IP registrati | 0 | 1 softphone supplementare per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Telefoni MiVoice 5300 IP | Numero di telefoni di sistema MiVoice 5360 IP, MiVoice 5361 IP, MiVoice 5370 IP e MiVoice 5380 IP registrati | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 telefoni IP di sistema supplementari *Le licenze possono essere utilizzate anche se sono assenti le licenze Terminali Mitel SIP. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Terminali Mitel SIP | Numero di telefoni della serie Mitel 6000 SIP registrati | 0 | 1, 20 o 50 terminali SIP Mitel supplementari per ciascuna licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel 8000i Opzioni video | Utilizzo delle funzioni video di un terminale SIP Mitel | 0 | Licenza aggiuntiva per i Terminali Mitel SIP. Per ogni licenza 1, 20 o 50 terminali SIP Mitel supplementari con funzione video. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Telefoni Mitel Dialog 4200 | Numero di telefoni digitali Dialog 4220, Dialog 4222 e Dialog 4223 registrati sul server di comunicazione di Mitel 470 | 0 | Un telefono aggiuntivo per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
MMC Estensioni | Numero di cellulari che possono essere registrati con Mitel Mobile Client per il funzionamento con un Mitel Mobile Client Controller (MMCC) | 0 | 1 cellulare supplementare (con Mitel Mobile Client) per ogni licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Dual Homing | Numero di telefoni Mitel 6000 SIP registrati su un server di comunicazione di backup | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 telefoni supplementari | sempre sul communication server di backup |  |
Estensioni telefoni Mobili o Esterni | Numero di cellulari registrabili (senza Mitel Mobile Client) | 0 | 1 cellulare supplementare per ogni licenza (senza Mitel Mobile Client) | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Terminali SIP | Numero di terminali SIP standard registrati | 0 | per ogni licenza un telefono SIP standard supplementare | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Terminali video | Utilizzo delle funzioni video di un terminale SIP standard | 0 | Licenza aggiuntiva per i terminali SIP. 1 terminale SIP standard supplementare con funzione video per licenza. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 4. BluStar
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Softphone BluStar | Numero di softphone BluStar registrati | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 softphone BluStar supplementari | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Opzioni video dei softphone BluStar | Utilizzo delle funzioni video di un softphone BluStar | 0 | Licenza supplementare per softphone BluStar. Per ogni licenza 1, 20 o 50 softphone BluStar supplementari con funzione video. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 5. Servizi audio
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Conference Bridge (Composizione di conferenze) | Utilizzo del «conference bridge» | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Numero in coda | Utilizzo della funzione "Coda di attesa con annuncio" | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Posto Operatore Automatico | Utilizzo della funzione posto operatore automatico. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Enterprise Voice Mail | Compressione vocale, capacità di memoria vocale estesa, segnalazione via e-mail di un nuovo messaggio di voce, trasferimento di messaggi vocali, registrazione chiamata. | non disponibile | abilitato (compresi 2 canali audio per Voice Mail, posto operatore automatico o registrazione chiamata) | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Registrazione audio & canali di riproduzione | Canali di voce per la registrazione o riproduzione di dati audio. | non disponibile | per ogni licenza 1 canale audio supplementare per Voice Mail, posto operatore automatico o registrazione delle chiamate. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 6. Funzioni
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Modem analogico | - | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Secure VoIP | Collegamenti VoIP codificati con l'ausilio di SRTP e TLS. | Trasmissione non codificata | Trasmissione codificata | per nodo |  |
Inclusione non segnalata | Utilizzo della funzione inclusione non segnalata. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 7. Risorse
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Licenza base Mitel SMBC (Solo Mitel SMBC) | Consente l'utilizzo di Mitel SMBC con 10 utenti. Nessuna licenza aggiuntiva richiesta per la configurazione di una AIN. | Limitato | Illimitato con fino a 10 utenti (anche in una AIN). | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Licenza base Mitel 470 (Solo Mitel 470) | Consente l'utilizzo di Mitel 470 con 20 utenti. Nessuna licenza aggiuntiva richiesta per la configurazione di una AIN. | Limitato | Illimitato con fino a 20 utenti (anche in una AIN). | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Licenza base Virtual Appliance (Solo Virtual Appliance) | Autorizza l'esercizio di utenti sul Virtual Appliance. Nessuna licenza aggiuntiva richiesta per la configurazione di una AIN. | Limitato | Illimitato (anche in una AIN). | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Canali VoIP per Standard media switch* | Funzionalità VoIP. | 0 / 2** | 1 canale VoIP supplementare per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
*Se il Virtual Appliance viene usato come Master, i canali VoIP sono messi a disposizione senza licenza dal Mitel Media Server integrato. Per i canali VoIP dei satelliti è tuttavia necessario acquistare licenze. **Se la modalità VoIP è impostata su G.711, due canali G.711 VoIP per sistema possono essere utilizzati senza licenza.

Table 8. Rete
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Opzione Lync per canali di accesso SIP (Solo Mitel 470) | Consente l'utilizzo di un canale di accesso SIP con opzioni e funzioni specifiche Lync. | 0 | Licenza supplementare per Canali di accesso SIP. Un canale supplementare per licenza con opzioni e funzioni specifiche Lync. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Canali B su schede PRI | Canali B utilizzabili contemporaneamente su una scheda di interfaccia PRI | 10 | 1 canale B supplementare per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Canali di accesso SIP | Canali utilizzabili contemporaneamente in un provider SIP | 0 | 1 canale di accesso SIP supplementare per licenza | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 9. Collegamento in rete privato
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Canali per collegamento in rete QSIG* | Canali QSIG | 0 | per ogni licenza 4 o n canali QSIG (n limitato dalla capacità del sistema) | per nodo |  |
*Per una Virtual Appliance, questa licenza è rilevante solo per il collegamento in rete QSIG di un satellite AIN.
Base Mitel AIN Solo Mitel 430 | Funzionamento di una AIN | bloccato | AIN con master e un satellite | solo su master |  |
SatelliTi Mitel AIN Solo Mitel 430 | Satellite supplementare in un AIN | 0 | Licenza aggiuntiva per AIN Mitel base. 1 satellite supplementare per licenza | solo su master |  |

Table 10. Applicazioni
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Messaggistica avanzata | Protocollo SMPP per l'integrazione di un server SMS e la registrazione di telefoni cordless 9d. (Include licenza SMPP) | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
CTI First Party tramite LAN | Client First Party CTI con funzioni di base nell’interfaccia Ethernet | 0 | abilitati per un determinato numero di utenti. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Dialer | Numero di applicazioni Mitel Dialer attive contemporaneamente e collegate ad utenti. | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 istanze supplementari | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
CPU2 Fax Base (Solo Mitel 470) | Invio/ricezione di messaggi fax e configurazione di utenti con mailbox di fax. | 0 | 2 licenze CPU2 Fax Channelse 10 licenze Client fax CPU2. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
CPU2 Fax Channels (Solo Mitel 470) | Canale media per fax supplementare. | 0 | per ogni licenza 1 canale media per fax supplementare (max. 8) | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
CPU2 Fax Clients (Solo Mitel 470) | Utenti supplementari con mailbox di fax. | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 mailbox di fax supplementari | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Hospitality Manager | Utilizzo di Hospitality Manager | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Hospitality PMS Interface | Utilizzo dell'interfaccia PMS e quindi del protocollo FIAS | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Hospitality PMS Rooms | Numero di camere in caso di utilizzo dell'interfaccia PMS. | 0 | per ogni licenza 1, 20, 50 o 100 camere | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
MitelPacchetto base OpenCount | Licenza base: Condizione necessaria per tutte le altre licenze OpenCount. Consente il collegamento con MiVoice Office 400 e l'utilizzo di funzioni base. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Pacchetto di settore sanitario OpenCount | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. consente estensioni funzionali per istituti per anziani e alloggi protetti. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Pacchetto di settore autorità pubbliche OpenCount | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. consente estensioni funzionali per amministrazione urbana, comuni, ministeri, ecc. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Aggiornamento OpenCount da Functional a Comfort | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. PIN di telefonia. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Aggiornamento OpenCount da Functional a Premium | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. consente estensioni funzionali come ad es. conteggi intermedi, fatturazione, ecc. | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Mitel Utenti OpenCount | Licenza supplementare: consente funzioni supplementari come ad ed. Consente di monitorare un determinato numero di utenti tramite OpenCount. | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 utenti supplementari | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Table 11. Interfacce
Licenza | Attributi con licenza | Senza licenza | Con licenza | Licenze per collegamento in rete | Licenza offline | Licenze Trial
Interfaccia ATAS | Utilizzo dell'interfaccia ATAS | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Interfaccia ATASpro | Utilizzo dell'interfaccia ATASpro | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Licenza BSS | Autorizzato al collegamento di un server BluStar | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Interfaccia BSS-Lync | Autorizzato all'utilizzo dell'interfaccia BluStar Lync | non disponibile | abilitato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Sessioni CSTA | Numero di terminali controllati tramite protocollo CSTA. | 0 | per ogni licenza 1, 20, 50 o 100 sessioni CSTA | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Sincronizzazione presenze tramite SIMPLE e MSRP | Numero di utenti che possono utilizzare le applicazioni di terzi di uno dei due (o di entrambi) i protocolli. | 0 | per ogni licenza 1, 20 o 50 utenti supplementari che possono utilizzare entrambi i protocolli. | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |
Interfaccia OAI | Uso di una Open Application Interface | Bloccato | Attivato | In AIN solo su master, altrimenti per ogni nodo. |  |

Parent topic: Configurazione del sistema
↑