# Attivazione di una conferenza

Un utente può attivare o preparare una conferenza con un massimo di 6 utenti. Ciò è eseguibile in 4 diversi modi:

- "Conference bridge": I partecipanti alla conferenza compongono un determinato numero di chiamata e sono collegati alla conferenza dopo aver immesso il PIN.

- "Conferenza preconfigurata": i partecipanti alla conferenza sono preconfigurati nella configurazione del sistema e vengono chiamati contemporaneamente.

- "Conferenza variabile": I partecipanti alla conferenza sono tutti elencati singolarmente nella stessa stringa di selezione e vengono chiamati tutti contemporaneamente.

- "Conferenza a tre (conferenza dalla chiamata di richiesta)": La conferenza viene stabilita utente per utente. I partecipanti alla conferenza vengono chiamati uno dopo l'altro e inseriti singolarmente.

notes:

- All'entrata in una conferenza, i partecipanti alla conferenza ascoltano una tono di attenzione. Questa tonalità può essere disattivata a livello di sistema. Rispettare le normative nazionali sulla protezione dei dati. Nella conferenza a tre urbana, la segnalazione dipende dal gestore di rete.
- Le conferenze richiedono risorse hardware. Per ogni conferenza sono ammessi fino a 6 partecipanti.
- In caso di due o più utenti esterni o utenti PISN collegati virtualmente in rete, devono essere rispettate le impostazioni per l'autorizzazione del traffico urbana-urbana.
- Sui telefoni SIP della serie Mitel 6700 SIP / 6800 SIP, il Mitel BluStar 8000i e un certo numero di telefoni SIP standard, le conferenze a tre sono possibili localmente sul telefono. A questo fine, le Multilinee nella configurazione del terminale devono essere almeno 2 e il parametro Circuito di conferenza = Nel telefono.

Parent topic: Conferenze
↑