# Lync

È possibile collegare più server di comunicazione in rete tramite SIP. Qui è possibile configurare un Lync-Mediation-Server.

## Impostazioni per i Lync-Mediation-Server

Table 1. Impostazioni generali
Parametri | Commenti
Nodi SIP | Numero di riferimento del server Lync
Nome | Nome del server Lync
Larghezza di banda | Con la larghezza di banda assegnata vengono definiti i Codec utilizzati.
Modo informazioni di presenza | Nessuna: l'informazione di presenza è disattivata sul server Lync. Server: il server Lync è un server per informazione di presenza. Peer: il server Lync è un peer per informazione di presenza. Note: Configurare il parametro su Nessuna, se l'informazione di presenza non è necessaria. Si riduce in tal modo il volume del traffico.
Occorre un certificato client | Creando un collegamento, il server Lync chiede al server di comunicazione un certificato Client.
SRTP Mode | SRTP disabilitato: impostazione per protocollo TLS di trasporto SRTP abilitato / SRTP forzato: impostazione per protocollo TLS di trasporto
Fascio | Attribuire al Lync-Mediation-Server un fascio.

Table 2. Indirizzamento IP
Parametri | Commenti
Indirizzo IP: Porta IP | Inserire qui l'indirizzo IP e la porta IP del Lync-Mediation-Server.

Table 3. Segnalazione SIP
Parametri | Spiegazione
Utilizzare ’+’ come prefisso internazionale | Il numero di chiamata viene trasmesso in formato canonico.
Tentativo di stabilire ch. externe: Timeout | Trascorso questo periodo, il server di comunicazione tenta di stabilire la chiamata tramite il fascio successivo definito nell'instradamento (valore standard: 32 secondi).
Campo ’From’ per CLIR | Se l'identificazione chiamante è soppressa presso l'utente chiamante, in base alla selezione viene trasmesso il seguente mittente (nome mostrato e indirizzo): Anonimo con privacy/critico (RFC 3261): Nome visualizzato: anonymous@anonymous.invalid; Indirizzo: anonymous@anonymous.invalid Come definito nell'account SIP (RFC 3323): Nome mostrato e indirizzo a seconda della definizione nell'account SIP. Il nome visualizzato è 'Anonymous': Nome visualizzato: anonymous@anonymous.invalid; l'indirizzo resta invariato. Anonimo senza intestazione di privacy (RFC 3261): Nome visualizzato: anonymous@anonymous.invalid; Indirizzo: anonymous@anonymous.invalid
Invia Session-Refresh (RFC 4026) | Il server di comunicazione cerca di concordare un periodo per messaggi regolari di "Aggiornamento della sessione" con il nodo SIP remoto. A tale scopo il nodo SIP remoto deve supportare RFC4028.
URL di destinazione da | L'URL di destinazione può essere costituito dal Campo "A" o dalla linea richiesta. La scelta dipende dal nodo SIP remoto.
Musica su attesa | Viene inviato il segnale di Musica su attesa, a condizione che sia stato attivato per tutto il sistema.
Musica su attesa: Segnalazione | Il tipo di segnalazione di Musica su attesa dipende da ciò che supporta il provider SIP: Automatico: il server di comunicazione tenta di riconoscere automaticamente quali dei due RFC è supportato dal provider SIP. Secondo la norma RFC 3264 Il provider SIP supporta la segnalazione secondo la norma RFC Un modello Offerta/Risposta con Session Description Protocol, (SDP), giugno 2002. Secondo la norma RFC 2543 Il provider SIP supporta la segnalazione secondo la norma RFC SIP: SIP (Session Initiation Protocol) Come aggiornamento supporto attivo: Il server di comunicazione mantiene la connessione media a 2 vie. Ciò consente di mettere la musica in attesa nel canale di chiamata dal server di comunicazione invece che dal provider SIP. Aggiornamento della connessione del segnale: Il provider SIP viene informato della modifica alla porta media da un messaggio SDP separato. Nessuna segnalazione (nessun aggiornamento di media): il provider SIP non consegna alcuna segnalazione e il server di comunicazione riproduce la Musica su attesa nel canale voce.
Invia informazione deviazione | Con le informazioni deviazione l'utente chiamato vede se la chiamata è stata deviata e da chi. A tale scopo, vengono definiti due metodi diversi per SIP. Il parametro è configurabile sia per ogni nodo SIP sia per ogni terminale SIP. No: non sono visualizzate informazioni sulla deviazione. Sì, con 'Diversion header (recursing)': le informazioni sulla deviazione sono visualizzate solo per chiamate in arrivo. La chiamata viene deviata sul server di comunicazione. Sì, con 'Diversion header (non recursing)': la deviazione delle chiamate in uscita è indiretta, in quanto il server di comunicazione reinvia "Response 302" (Moved Temporarily) al telefono SIP con le necessarie informazioni sulla deviazione. Il telefono SIP esegue autonomamente la chiamata sulla destinazione di deviazione e visualizza le informazioni sulla deviazione sul proprio display. Note: La deviazione con Response 302 non è sempre possibile.
Metodo di trasferimento della conversazione | Permette di selezionare se per un trasferimento esterno della conversazione debba essere applicato il metodo REFER o Re-INVITE. Note: Il metodo REFER viene utilizzato solo quando i due utenti da collegare sono sullo stesso nodo SIP.
Supporto PRACK (RFC 3262) | Il metodo PRACK secondo RFC 3262 è supportato.

Table 4. Server lync secondario
Parametri | Commenti
Indirizzo IP/Nome host | Inserire qui l'indirizzo IP o il nome host del Lync-Mediation-Server. Esso viene utilizzato in caso di guasto del primo Lync-Mediation-Server.
Porta | Inserire qui la porta di un secondo Lync-Mediation-Server.

Table 5. Impostazioni audio
Parametri | Commenti
Codec preferito | Scegliere qui il codec preferito: Non specificato: Verrà impostato automaticamente un codec appropriato. G.711a: Codec senza compressione con elevata qualità audio. Adatto a link con grandi larghezze di banda. La bit rate è 64 kbit/s. Utilizza la procedura tedesca per i segnali acustici. G.711u: Codec senza compressione con elevata qualità audio. Adatto a link con grandi larghezze di banda. La bit rate è 64 kbit/s. Utilizza la procedura americana per i segnali acustici. G.729: Codec con compressione con media qualità audio. Adatto a link con larghezza di banda limitata. La bit rate è 8 kbit/s.
Supporto rumore comfort | Disatt.: Passivo: Attivo:
Supporto RTCP | Disatt.: Passivo: Attivo:

Table 6. Impostazioni NAT
Parametri | Commenti
Attivare 'Keep alive' | Il server di comunicazione aggiorna periodicamente la tabella NAT sul proprio firewall tramite messaggi di notifica al server proxy. Pertanto, il sistema rimane raggiungibile per chiamate SIP entranti.
Supporto ALG | Supporta il collegamento al nodo SIP. I pacchetti IP, che contengono informazioni di segnalazione SIP, vengono aperti da ALG (Application Layer Gateway) e l'indirizzo IP privato viene sostituito dall'indirizzo IP pubblico. (l'indirizzo IP pubblico deve essere configurato nel server di comunicazione).
Ritrasmette i dati RTP tramite il server di comunicazione | Indirect switching: Durante la configurazione del collegamento con un punto terminale IP, i dati vocali non sono instradati direttamente, ma tramite il server di comunicazione. Tale sistema può essere utile per superare problemi di NAT e Firewall. Direct switching: durante il collegamento con un punto terminale IP, i dati vocali sono instradati direttamente. Note: L'Indirect-Switching necessita di due canali VoIP supplementari sul server di comunicazione.

Table 7. Autenticazione e protocollo di trasporto
Parametri | Commenti
Autenticazione locale necessaria | È necessaria l'autenticazione sul nodo remoto.
Nome utente | Inserire qui il nome utente per l'autenticazione sul nodo SIP remoto.
Password | Inserire qui la password per l'autenticazione sul nodo SIP remoto.
Protocollo di trasporto | Selezionare qui il protocollo di trasporto desiderato.

Parent topic: Collegamento in rete privato
↑