# Location Area DECT

Definire qui fino a 4 coperture radio (Location Area) per sistemi DECT di dimensioni maggiori.

Le aree di copertura consentono di suddividere la copertura radio in max. quattro zone servite. All’arrivo di una chiamata, il sistema chiama il telefono cordless contemporaneamente attraverso tutte le basi radio della Location Area. Il sistema sa in quale Location Area si trova un telefono cordless e deve inviare messaggi al telefono cordless solo all’interno di tale Location Area. La suddivisione in Location Area limita il carico del sistema dovuto alla segnalazione delle chiamate entranti.

Se si dispone di tante basi radio (o almeno se si dispone di più di 64 basi radio), è necessario decidere se si vuole distribuire le basi radio tra quattro o due Location Area oppure se si desidera averle tutte nella stessa Location Area.

Regole approssimative:

- Tutte le basi radio della stessa Location Area coprono la stessa area: Solo una Location Area.

- Basi radio della stessa Location Area coprono aree diverse: Assegnare a ogni area di copertura una Location Area.

Motivi aggiuntivi per distribuire le basi radio tra diverse Location Area:

- A partire da circa 80 telefoni cordless e molte chiamate entranti.

- Quando il sistema deve segnalare ai telefoni cordless più di 9 chiamate entranti in 1 secondo.

- AIN con basi radio su nodi diversi distribuiti tra posizioni diverse.

Il numero di Location Area può essere configurato nella vista DECT ( =sa).

Quando un telefono cordless passa da una portata radio di una Location Area a quella di un’altra, il telefono cordless vi viene automaticamente registrato ex novo. Allo scopo di evitare una registrazione costante di telefoni cordless nelle Location Area è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:

- Le basi radio di una Location Area dovrebbero coprire un’area contigua.

- I telefoni cordless dovrebbero essere impiegati prevalentemente nella stessa Location Area.

- I telefoni cordless non dovrebbero funzionare costantemente nella zona di sovrapposizione di due Location Area.

Parent topic: TDM-DECT
↑