# Instradamento

## Continuazione passaggio 10 - Verifica degli instradamenti in uscita

1. Verificare l'assegnazione dei fasci e modificarla se necessario.
2. Verificare la sequenza dei fasci e modificarla se necessario. (L'instradamento tenta di inviare una chiamata in sequenza utilizzando il primo gruppo di trunk libero).
3. Fare clic sul pulsante Applica per adottare le impostazioni e chiudere la vista Overlay.

Parent topic: Salvataggio dei dati di configurazione
↑