# Registrazione di Mitel BluStar for PC

La configurazione e registrazione di un softphone BluStar per PC sul server di comunicazione si distingue dalla registrazione di un telefono Mitel SIP.

## Lavori preliminari con WebAdmin

1. Verifica se è disponibile una licenza gratuita per Softphone BluStar o Opzioni video del softphone BluStar.

2. Creare un nuovo utente o selezionare un utente esistente.

3. Definire per l'utente un Nome utente di Windows e stabilire il PIN o la Password.

4. Aprire il registro Multimedia e selezionare in BluStar la casella di controllo Softphone.

5. Fare clic sul pulsante Applica.

   Un terminale di tipo BluStar per PC è ora assegnato all'utente.

6. Fare clic sul terminale e completare le altre impostazioni secondo le esigenze.

## Installazione di softphone

1. Copiare Mitel BluStar per PC dal server di download e decomprimere il file zip su un drive di rete a cui hanno accesso tutti i PC client.

   Installare i client da un drive di rete presenta il vantaggio di dover sostituire in caso di aggiornamento software solo i file sul drive di rete. All'avvio dell'applicazione, i client verificano se sul drive di rete è presente un nuovo software ed eseguono automaticamente l'aggiornamento.

2. Avviare su un PC client l'installazione del softphone facendo due volte clic sul file "BluStarClientSetup.exe" e seguire le istruzioni per l'installazione.

Il softphone è ora installato sul PC.

## Registrazione del softphone

1. Avviare il softphone sul PC client.

2. Inserire nella finestra Start i dati di registrazione stabiliti durante la preparazione dell'utente (Nome utente di Windows e PIN o Password).

3. Sostituire in Server di configurazione la voce <Mitel 400 IP> con l'indirizzo IP del server di comunicazione. (Esempio: http://192.168.104.100/bsc)

   Il softphone si registra nel server di comunicazione.

4. Configurare in Opzioni i dispositivi audio e video e altre impostazioni specifiche dell'utente.

Parent topic: Messa in funzione di telefoni e terminali
↑