# Funzionamento e manutenzione

Il presente capitolo contiene informazioni su come sostituire o spostare il telefono IP di sistema durante il funzionamento e come è possibile potenziare il sistema di comunicazione o la AIN con ulteriori telefoni IP di sistema.

## Primo avviamento e riavvio

Un riavvio di un telefono IP di sistema inizializza il software locale e registra nuovamente il telefono sul master.

A scelta, è possibile eseguire il riavvio tramite il menu offline oppure togliendo brevemente l'alimentazione.

Note:

- Durante il riavvio non è possibile effettuare conversazioni
- Un primo avviamento del telefono IP di sistema ripristina tutti gli indirizzi.

A scelta, è possibile eseguire un primo avvio tramite il menu di configurazione locale "Configurazione locale dei telefoni" sul telefono oppure seguendo la seguente procedura:

1. Scollegare il cavo di alimentazione del telefono IP di sistema.

2. Tenere premuto il tasto correzione e contemporaneamente collegare nuovamente il telefono all'alimentazione.

   Viene visualizzato il menu boot.

3. Premere il tasto "7".

   Il telefono viene portato nello stato di primo avviamento e riavviato.

## Sostituzione di un telefono IP di sistema

Qui di seguito viene descritto come sostituire telefono IP di sistema.

1. Cancellare nella configurazione dei terminali del server di comunicazione l'indirizzo MAC dell'attuale telefono ( =32 impostazione Indirizzo MAC).

2. Scollegare tutti i connettori del telefono IP di sistema.

3. Indirizzare il telefono sostitutivo "Indirizzamento manuale dei telefoni IP di sistema".

4. Registrare il nuovo telefono "Registrazione di telefoni IP di sistema sul server di comunicazione".

5. Eseguire un controllo dei collegamenti.

## Collegamento del telefono IP di sistema in un altro luogo

Qui di seguito viene indicato come cambiare il punto di collegamento di un telefono IP di sistema senza modificare il numero di chiamata, il nome utente e le impostazioni degli apparecchi. A tale scopo, il server di comunicazione non deve essere messo fuori servizio. Procedere come segue:

1. Scollegare tutti i connettori del telefono IP di sistema.

2. Collegare il telefono IP di sistema nel nuovo luogo all'alimentazione e alla rete IP.

3. Se il telefono è indirizzato in modo statico e la nuova localizzazione si trova in un'altra sottorete, è necessario adattare l'indirizzamento IP "Metodi di indirizzamento". In tutti gli altri casi, questa fase non è necessaria.

4. Eseguire un controllo dei collegamenti.

## Implementazione di altri telefoni IP di sistema

Verificare i seguenti limiti di espansione e progettazione prima di utilizzare un altro telefono IP i sistema:

- Numero massimo di telefoni di sistema

- Canali VoIP disponibili

- Larghezza di banda disponibile in tutte le parti corrispondenti della rete IP.

Procedere come segue:

1. Creare nel server di comunicazione i dati dei terminali e assegnare loro un utente.

2. Telefoni IP di sistema "Metodi di indirizzamento"

3. Registrare i telefoni "Registrazione di telefoni IP di sistema sul server di comunicazione"

4. Verificare le impostazioni del controllo della larghezza di banda relativamente ai nuovi telefoni IP di sistema ( =q2).

5. Eseguire i controlli dei collegamenti.

## Upgrade del software nel telefono IP di sistema

Nel pacchetto software per il server di comunicazione è contenuto anche il software applicativo dei telefoni IP di sistema. Il server di comunicazione aggiorna automaticamente il software applicativo del telefono IP di sistema.

Il software boot viene aggiornato insieme al software applicativo.

Informazioni sulle versioni software attuali sono disponibili nel menu offline o sull'interfaccia web dei telefoni IP.

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑