# Informazioni generali AIN

Mitel Advanced Intelligent Network (AIN) unisce in rete più server di comunicazione Mitel 400 formando un unico sistema di comunicazione dotato di una gamma completa di funzioni. I singoli nodi possono essere installati in luoghi indipendenti e sono comandati tramite un nodo master. Il collegamento ha luogo tramite rete IP. Ulteriori informazioni sono contenute nel manuale di sistema AIN. L'argomento prioritario AIN fornisce ulteriori informazioni sulla configurazione e il funzionamento di una AIN con WebAdmin. Nel capitolo Vedi anche... sono riportati gli hyperlink.

Consente di definire se il server di comunicazione è parte di una AIN o se funziona come sistema singolo. In funzione della modalità operativa impostata, sono disponibili anche altre informazioni e impostazioni generali per la AIN.

Table 1. Modalità operativa
Consente di vedere o selezionare la modalità operativa AIN del server di comunicazione su cui si è registrati.
Parametri | Commenti
Sistema singolo | Il server di comunicazione non è parte di una AIN.
Master AIN | Il server di comunicazione è il nodo master. Il nodo master è la centrale di controllo della AIN. Creare da qui la configurazione AIN.
Satellite AIN | Il server di comunicazione è un nodo satellite. Il modo di funzionamento AIN di un nodo satellite viene configurato tramite il master. Qui è possibile configurare solo la configurazione hardware, le interfacce locali e le risorse DSP locali.

Table 2. Panoramica dei nodi (visualizzata solo nel master)
Parametri | Commenti
Nodo | Numero di riferimento del nodo. Facendo clic sul numero di riferimento, si apre una finestra overlay con altre impostazioni.
Nome | Nome del nodo AIN
Collegato dal | Il satellite è collegato con il master da <data/ora>. Il satellite non è collegato attualmente con il master.
ID equipaggiamento (EID) | Numero di identificazione del server di comunicazione
Nome host | Nome host nodo AIN
Indirizzo IP | Indirizzo IP nodo AIN
Tipo | Tipo di server di comunicazione
Regione | Profilo di regione del nodo AIN. Per selezionare un profilo di regione diverso, fare clic sul numero di riferimento o sul nome del nodo AIN.
Destinazione di emergenza | Destinazione di emergenza del nodo AIN (valore predefinito = 1). Per selezionare un'altra destinazione di emergenza, fare clic sul numero di riferimento o sul nome del nodo AIN. Consente di assegnare al nodo AIN qualsiasi destinazione di emergenza definita. Quando viene composto un numero di emergenza del piano di numerazione interno, viene chiamato uno dei tre numeri di chiamata della destinazione di emergenza, in base alla posizione di commutazione del gruppo servizi assegnato. Note: Se una destinazione di emergenza viene assegnata all'unità terminale da cui viene effettuata la chiamata, le destinazioni di emergenza dell'unità terminale hanno la priorità.
Posizione di emergenza | Consente di assegnare al nodo AIN qualunque dato di base della posizione di emergenza. Quando viene composto un numero di emergenza fuori dall'elenco di emergenza pubblico, il sistema reagisce con azioni specifiche: viene trasmessa al gestore la posizione del chiamante, viene informato un team di risposta di emergenza, vengono inoltrati avvisi e vengono aggiornati i log. È possibile trovare maggiori informazioni nell'argomento prioritario "Supporto al servizio di emergenza".

Table 3. Master AIN (visualizzato solo per i satelliti)
Parametri | Commenti
Indirizzo IP Master | Indirizzo IP o nome host del master
Stato del collegamento | Il satellite è collegato attualmente con il master. Il satellite non è collegato attualmente con il master.

Table 4. Connessioni al Nodo
Parametri | Commenti
Intervallo di controllo | Stabilisce l'intervallo con cui vengono verificati i collegamenti di segnalazione tra il master e i satelliti. Modificando l'intervallo sul master, la modifica viene effettuata anche su tutti i satelliti disponibili. Minimale: 5 s Molto corto: 10 s Corta: 20 s Medio: 40 s Lunga: 1 min 45 s Molto lungo: 3 min Note: L'intervallo deve essere uguale per il modo di funzionamento AIN e per il funzionamento offline dei satelliti.

Vedere anche...

## Argomento prioritario:

Informazioni generali sulla Mitel Advanced Intelligent Network (AIN)

Parent topic: AIN
↑