# Segnalazione

Contiene diverse impostazioni a livello di sistema per la segnalazione acustica

Table 1. Richiamata durante comunicazione esterna
Parametri | Spiegazione
Pattern di suoneria sulla dest. di richiamata | Definire qui il pattern di suoneria sulla destinazione interna quando una chiamata esterna viene messa in attesa per effettuare una richiamata interna.

Table 2. Segnalazione di tono
Parametri | Spiegazione
Tono di conf./ d'inclusione / di ch. in attesa | Consente di stabilire come trasmettere la segnalazione acustica per l'attivazione di una conferenza, per l'abilitazione d'inclusione e per l'avviso di chiamata in coda.

Table 3. Avviso di chiamata in coda / Inclusione su urbana
Parametri | Spiegazione
Avviso di chiamata in coda ed inclusione su urbana | L'utente che sta effettuando una conversazione può essere avvisato di una chiamata in coda o è possibile includersi, qualora tale utente sia collegato con un interlocutore esterno. L'utente che sta effettuando una conversazione non può essere avvisato di una chiamata in coda o non è possibile includersi, qualora tale utente sia collegato con un interlocutore esterno.

Table 4. Deviazione diretta di chiamata
Parametri | Spiegazione
DCC immediata | Il ritardo di deviazione condizionata di chiamata impostato a livello di sistema è sempre attivo. La deviazione condizionata di chiamata viene effettuata senza ritardo se la chiamata precedente su questo utente è già stata deviata.
Inoltro della conversazione senza preavviso | Consente di stabilire cosa segnalare ad un utente trasferito senza preavviso: Tono di controllo di chiamata: il chiamante sente il tono di controllo di chiamata. Applica la 'musica su attesa’: L'utente in attesa riceve la segnalazione configurata nelle impostazioni di sistema per la musica su attesa (Vista Servizi / Musica su attesa =9e).

Parent topic: Siti
↑