# Modifica del collegamento urbana analogico

Consente di definire e configurare il collegamento urbana analogico selezionato.

Table 1. Collegamento urbana analogico
Parametri | Spiegazione
Connessione Exchange | Numero di identificazione del collegamento urbana
Nome | Nome del collegamento urbana
Tipo di collegamento urbana | Tipo del collegamento urbana
Instradamento delle chiamate | Instradamento standard: le chiamate entranti tramite questo collegamento urbana sono deviate alle destinazioni chiamate dell'instradamento standard. Instradamento delle chiamate proprio: le chiamate entranti tramite questo collegamento urbano sono deviate alle destinazioni chiamate configurate qui. (Selezionando questa opzione viene visualizzata la configurazione delle destinazioni chiamate.)

## Instradamento delle chiamate

È possibile definire le destinazioni interne indipendentemente dalle tre posizioni commutatore del gruppo servizi principale (gruppo servizi 1). Il gruppo servizi può essere utilizzato ad esempio per commutazioni giorno, notte e fine settimana con gli ingressi di comando del server di comunicazione. Può essere comandato però anche tramite funzioni temporali o manualmente su un telefono.

Table 2. Instradamento delle chiamate in funzione della posizione commutatore 1
Parametri | Spiegazione
Gruppo di chiamata | Inserire qui il numero del gruppo di chiamata (da non confondere con il numero di chiamata interno del gruppo di chiamata). Se la chiamata non viene instradata direttamente verso un gruppo di chiamata, lasciare vuoto il campo di inserimento.
Utenti | Inserire qui il numero di chiamata interno di un utente. Se la chiamata non viene instradata direttamente verso un utente interno, lasciare vuoto il campo di inserimento.
Destinazione chiamata occupata se utente occupato | Se l'utente è occupato, il chiamante riceve la segnalazione di occupato anche se le altre destinazioni sono libere. Se l'utente è occupato, la chiamata viene messa a disposizione sulle altre destinazioni.
Trasferisci | La chiamata viene instradata verso il posto operatore.
Integrazione di telefoni cellulari/esterni | La chiamata viene instradata verso la destinazione di selezione e di autenticazione per utenti GSM. Al termine dell'autenticazione, l'utente GSM chiamante riceve il tono di selezione interno. In seguito a ciò può eseguire determinati codici funzione in preselezione oppure effettuare chiamate interne/esterne.
Gestione remota sicura attraverso IP (SRM) | Selezionando questo numero di selezione passante il server di comunicazione imposta un collegamento SRM.
Messaggio di benvenuto | Scegliere qui se e quale messaggio di benvenuto (Servizio annunci =96) deve essere riprodotto.

Table 3. Destinazioni chiamate servizio dati)
Parametri | Spiegazione
Dati fax | v Utilizzare questa connessione urbana per i messaggi fax in arrivo. Tutte le chiamate entranti sono deviate sulla stessa destinazione chiamate configurata in Collegamento di fax.
Collegamento di fax | Selezionare il numero di chiamata del terminale di fax su cui inoltrare i messaggi fax in arrivo.

## Interfacce urbane analogiche

Un collegamento urbana analogico comprende una o più interfacce di rete analogiche.

Table 4. Interfacce urbane analogiche
Parametri | Spiegazione
Interfaccia di rete | Denominazione dell'interfaccia
Blocco in uscita | Questa interfaccia di rete è inibita alle chiamate uscenti.
Modificare l'assegnazione del collegamento urbana | Consente di eliminare l'interfaccia di rete dal collegamento urbana attuale e assegnarla ad un altro collegamento urbana. Dal messaggio testuale dopo la casella di input è possibile desumere se il collegamento urbana selezionato è compatibile con questa interfaccia di rete.

Parent topic: Instradamento delle chiamate in entrata
↑