# Server LDAP attivo

I Client LDAP possono interrogare le rubriche del server di comunicazione attraverso il server LDAP integrato.

In relazione con DECT SIP, il server OMM accede come Client LDAP alle rubriche e consente quindi la selezione per nome e la risoluzione del nome sui telefoni DECT SIP.

Table 1. Impostazioni per l'accesso al server LDAP
Parametri | Spiegazione
Servizio porta LDAP | Porta per la comunicazione con il servizio LDAP (valore standard: 389)
Servizio porta SLDAP | Porta per la comunicazione con il servizio LDAP (valore standard: 636) - non è attualmente supportato.
Search-Base | Nome LDAP della Search-Base nella Notation LDAP. Il valore standard è “dc=pbx.local”.
Server LDAP | Il server LDAP è attivato (valore predefinito: ).
Root password | Con questa password si deve autenticare un Client LDAP prima della interrogazione Search-Base, a meno che sia attivato l'accesso anonimo (impostazione standard).
Accesso anonimo | Consente l'accesso senza password alla Search-Base.

## Interrogazione

Inserire nel Client LDAP le seguenti stringhe di interrogazione per l'accesso alle rubriche del server di comunicazione:

Table 2. Stringhe di interrogazione
Rubrica | Stringa di interrogazione
Rubrica comune | dc=pbxnameservice,dc=pbx.local
Rubrica personale | dc=<TEL>,dc=private,dc=pbxnameservice,dc=pbx.local
Rubrica comune e personale | dc=<TEL>,dc=pbxnameservice,dc=pbx.local

<TEL> è una variabile per il numero di chiamata interno dell'utente.

Parent topic: Sicurezza IP
↑