# Active Directory

Qui è possibile configurare l'associazione Active Directory (AD) per Mitel Dialer.

Table 1. Active Directory (AD) per Mitel Dialer
Parametri | Spiegazione
Active Directory | Attivazione dell'associazione di Active directory (impostazione predefinita: ).
Nome server o Indirizzo IP | Nome DNS o indirizzo IP del server Active Directory.
Porta | Porta del server Active Directory.
Nome utente | Autenticazione utente sul server Active Directory. Esempi: CN=CS_AD_Amministratore, CN=Utenti, DC=mitel, DC=com oppure sc_ad_admin@mitel.com
Password | password per l'autenticazione dell'utente su Active Directory.
Base DN | Directory di base di Active Directory. Esempi: CN=CS_AD_Amministratore, CN=Utenti, DC=mitel, DC=com

## Collegamento Active Directory

Procedere come segue per collegare il server di comunicazione ad Active Directory:

1. Creare nel dominio un account utente per l'CS_AD_Administrator (ad es. cs_ad_admin) e aggiungerlo al gruppo Utenti del dominio.

2. Attivare e configurare il collegamento Active Directory secondo la precedente descrizione dei parametri.

Parent topic: Sicurezza IP
↑