# Configurazione del server (server DHCP)

Con il server DHCP integrato è possibile registrare in modo semplice i telefoni di sistema collegati mediante IP (telefoni di sistema SIP e IP) sul server di comunicazione.

Dopo il primo avviamento, il server DHCP è disattivato e non è definita nessuna area di indirizzamento DHCP. Il server DHCP può essere attivato solo quando il server di comunicazione stesso è indirizzato staticamente e senza DHCP.

Tabella 1. Impostazioni server DHCP
Parametri | Spiegazione
Server DHCP | Il server DHCP interno è attivato. Nota: Il server DHCP può essere attivato solo quando il server di comunicazione stesso è indirizzato in modo statico e senza DHCP. Vedi vista Indirizzamento IP (=9g).
Supporto DHCP | Tutti: tutti i dispositivi nella sottorete che chiedono l'indirizzo IP (tutti i Client DHCP) sono utilizzati con un indirizzo IP dall'area di indirizzamento del server DHCP e il collegamento viene registrato. Solo dispositivi Mitel: solo i Client DHCP Mitel, come per es. telefoni di sistema collegati mediante IP, sono utilizzati e registrati con un indirizzo IP.
Opzioni specifiche dal produttore | Tramite le opzioni specifiche dal produttore il server DHCP può assegnare ai telefoni di sistema collegati mediante IP informazioni di configurazione specifiche. Standard: il server DHCP trasmette i dati di configurazione memorizzati come standard. File di configurazione: Il server DHCP trasmette i dati di configurazione stabiliti nel file di configurazione vendoroptions. Questo file di configurazione deve essere archiviato in precedenza nel sistema di gestione file del server di comunicazione nella directory /dhcp/. Se il server DHCP non trova il file di configurazione, non vengono trasmesse opzioni specifiche dal produttore.

Tabella 2. Intervallo indirizzi
Parametri | Spiegazione
Intervallo di sottorete | Visualizzazione dell'intervallo indirizzi della sottorete in cui è situato il server DHCP.
Maschera di sottorete | Maschera di sottorete valida per il server DHCP. Subnet mask (stesse impostazioni come in Rete IP/ LAN).

Tabella 3. Indirizzi prenotati
Parametri | Spiegazione
Server di comunicazione | Indirizzo IP del server di comunicazione (stesse impostazioni come in Rete IP / Indirizzamento IP).
Gateway | Gateway della Subnet mask (stesse impostazioni come in Rete IP / Indirizzamento IP).
Server DNS principale | Indirizzo IP del server DNS (stesse impostazioni come in Rete IP / Indirizzamento IP).
Server DNS secondario | Indirizzo IP del server DNS secondario (stesse impostazioni come in Rete IP / Indirizzamento IP).

Tabella 4. DHCP
Parametri | Spiegazione
Primo indirizzo IP | Primo indirizzo dell'intervallo indirizzi controllato dal server DHCP.
Ultimo indirizzo IP | Ultimo indirizzo dell'intervallo indirizzi controllato dal server DHCP. Nota: "Possono gestire circa 400 (Mitel 470), 50 (Mitel 415/430), 500 (SMB Controller) e 3000 (Virtual Appliance) terminali tramite il server DHCP integrato." Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di sistema (link diretto nel capitolo "Vedere anche...").
Periodo di validità (lease time) | I Client DHCP (per es. telefoni di sistema) segnalano al server DHCP prima della scadenza della validità se vogliono mantenere il collegamento. Al termine della validità, il server DHCP prolunga la validità di tutti i collegamenti per i quali ha ricevuto tali richieste e resetta il timer della validità. Tutti i collegamenti per i quali non è pervenuta richiesta, vengono interrotti e i relativi indirizzi IP abilitati. Nota: Modificando la validità, tutti i collegamenti non riservati vengono interrotti.

Argomento principale: Server DHCP
↑