# Instradamento di trabocco PSTN

L'instradamento di trabocco PSTN instrada automaticamente le chiamate sulla rete pubblica, se non è più disponibile alcun canale di voce sulla rete IP.

Con l'ausilio dell'instradamento di trabocco PSTN è possibile stabilire nella AIN ad es. i canali di voce e le larghezze di banda nella rete IP per un traffico medio e deviare, in caso di punte di traffico, una parte delle chiamate sulla PSTN. In questo modo è possibile una configurazione dell'instradamento delle chiamate a costi ottimizzati.

## Utilizzo dell'instradamento di trabocco PSTN

L'instradamento di trabocco PSTN serve a deviare il carico di punta tra nodi AIN sulla PSTN e a deviare i collegamenti fax nella AIN (come alternativa a FoIP).

L'instradamento di trabocco PSTN è supportato per i seguenti collegamenti diretti:

- interno – interno

- interno – esterno

- esterno – interno.

## Limitazioni

L'instradamento di trabocco PSTN non è adatto per deviare in generale tutte le connessioni per conversioni in una AIN tramite PSTN. Osservare le seguenti limitazioni:

- Break-in e break-out dell'instradamento di trabocco PSTN è supportato tramite interfacce ISDN (BRI-T e PRI).

- Se un satellite è collegato al master tramite QSIG, il break-in e break-out dell'instradamento di trabocco PSTN sono supportati anche tramite le interfacce QSIG, ma solo se l'AIN ha un solo satellite.

- Una chiamata già ricevuta tramite instradamento di trabocco PSTN non può essere inoltrata nuovamente tramite instradamento di trabocco PSTN.

- Chiamate da o verso telefoni IP e SIP vengono sempre deviate attraverso la rete IP.

- L’instradamento di trabocco PSTN è disponibile solo per connessioni punto-punto. Questa funzione non è disponibile per Conferenza, Avviso di chiamata in coda, Inclusione, e Annuncio.

- In caso di chiamata in un gruppo di chiamata, i cui membri siano distribuiti su più satelliti, solo i membri del primo satellite vengono chiamati tramite l’instradamento di trabocco PSTN. I membri sugli altri nodi vengono chiamati solo se è possibile stabilire il collegamento tramite la rete IP. Ciò si verifica anche quando gli altri satelliti sono collegati al master tramite PSTN.

- Nell’intera AIN è possibile deviare tramite PSTN al massimo 30 chiamate contemporaneamente con l’instradamento di trabocco PSTN.

## Configurazione

Table 1. Instradamento di trabocco PSTN
Parametri | Commenti
Abilita trabocco PSTN via AIN | L'instradamento di trabocco PSTN è consentito nella AIN L'instradamento di trabocco PSTN è bloccato nella AIN
Abilita trabocco PSTN via PISN | L'instradamento di trabocco PSTN è consentito nella PISN L'instradamento di trabocco PSTN è bloccato nella PISN

Table 2. Nodi AIN
Parametri | Commenti
Nodi AIN | Numero del nodo in una AIN
Instradamento per break-out | Instradamento per deviazione in uscita del collegamento di trabocco
Numero di chiamata per il Break-in | Il break-in è eseguito attraverso questo numero di chiamata. Il numero di chiamata deve essere definito sul nodo come numero di selezione passante ed essere collegato con l'elemento di distribuzione delle chiamate break-in. Registrare l'intero numero di chiamata senza prefisso di accesso. Completare l'indicativo di stato qualora il nodo sia situato in un altro stato.
Connessioni di break-out ammesse | Consente di limitare il numero di collegamenti break-out su questo nodo.

Table 3. Elementi di distribuzione delle chiamate
Parametri | Commenti
Elem.di distribuz. delle chiamate | ID dell'elemento di distribuzione delle chiamate
Nome | Nome dell'elemento di distribuzione delle chiamate
Num. di chiamata associato | Numero di chiamata dell'elemento di distribuzione delle chiamate
Abilita trabocco PSTN | Questa impostazione è rilevante quando in un elemento di distribuzione delle chiamate viene stabilita come destinazione un'unità terminale su un altro nodo. Può essere effettuata anche nella configurazione relativa all'elemento di distribuzione delle chiamate: Per i collegamenti che portano tramite questo elemento di distribuzione delle chiamate ad un'unità terminale su un altro nodo, è possibile utilizzare l'instradamento di trabocco PSTN. Per i collegamenti che portano tramite questo elemento di distribuzione delle chiamate ad un'unità terminale su un altro nodo, nonè possibile utilizzare l'instradamento di trabocco PSTN.

Table 4. Terminali
Parametri | Commenti
ID terminale | ID terminale
Descrizione | Descrizione specifica personalizzata del terminale
Nodo | Numero del nodo al quale è collegato il terminale.
Porta | Porta del terminale sul server di comunicazione.
Abilita trabocco PSTN | No: per collegamenti in cui è coinvolto questo terminale, non è possibile utilizzare l'instradamento di trabocco PSTN. Se necessario: l'instradamento di trabocco PSTN può essere utilizzato per questo terminale, qualora non sia disponibile il tipo di connessione regolare tramite la rete IP. Sempre: per collegamenti in cui è coinvolto questo terminale, l'instradamento di trabocco PSTN deve essere utilizzato sempre (ad es. per collegamenti fax).

Per configurare l'instradamento di trabocco PSTN, stabilire dapprima le autorizzazioni e creare quindi la configurazione break-in e break-out.

## Definizione delle autorizzazioni

1. Attivare l'instradamento di trabocco PSTN in generale per l'intera AIN (Consentire l'instradamento di trabocco PSTN nella AIN).

   I nodi collegati tramite QSIG possono essere attivati separatamente per l’instradamento di trabocco PSTN (Abilita trabocco PSTN via PISN).

2. Disabilitare l’instradamento di trabocco PSTN per tutti i telefoni e terminali che devono essere esclusi da questa funzione (Tabella Terminali, impostazione Abilita trabocco PSTN = No).

3. Negli elementi di distribuzione della chiamata bloccare l’instradamento di trabocco PSTN per chiamate sui numeri di selezione passante che devono essere esclusi da questa funzione (Tabella di distribuzione delle chiamate tabella, impostazione Abilita trabocco PSTN = ).

4. Rendere possibile l'instradamento di trabocco PSTN per tutti i telefoni e terminali, le cui chiamate dovranno essere deviate su PSTN solo se non è possibile creare il collegamento attraverso la rete IP (ad es. per tutti i terminali fax, quando per le connessioni fax in funzionamento normale è necessario impiegare FoIP (Tabella Terminali, impostazione Trabocco PSTN = Se necessario).

5. Forzare l’instradamento di trabocco PSTN per tutti i telefoni e terminali le cui chiamate devono essere sempre deviate su PSTN e mai sulla rete IP, ad es., per tutti i terminali fax (Tabella Terminali, impostazione Terminali = Sempre).

## Creazione della configurazione break-in

1. Per l'intera AIN creare un unico elemento di distribuzione delle chiamate per il break-in. A tale scopo aprire un nuovo elemento di distribuzione delle chiamate e definire per tutte le posizioni commutatore, la destinazione Trabocco PSTN. Lasciare i valori standard delle altre impostazioni DC.

2. Per ogni nodo definire un numero di selezione passante per il break-in e collegarlo con l'elemento di distribuzione delle chiamate break-in appena creato.

## Creazione della configurazione break-out

1. Per ogni nodo definire l'instradamento break-out (Tabella Nodo AIN, impostazione Instradamento).

2. Definire per ogni nodo il numero di chiamate provenienti dal nodo specifico che possono essere deviate sulla rete pubblica (Tabella Nodi AIN, impostazione Connessioni di break-out ammesse).

A questo punto l’instradamento di trabocco PSTN è configurato.

Vedere anche...

## Argomento prioritario:

Informazioni generali sulla Mitel Advanced Intelligent Network (AIN)
Parent topic: AIN
↑