# Indirizzamento manuale dei telefoni IP di sistema

Per indirizzare manualmente un telefono IP di sistema, è possibile indirizzare il telefono staticamente o con l'ausilio di un server DHCP o DNS.

La seguente tabella mostra come impostare i parametri importanti per le diverse combinazioni di tipi di indirizzamento.

1. Collegare il telefono IP di sistema alla rete elettrica e alla rete IP e attendere che il telefono sia avviato.

2. Aprire il menu di configurazione locale tenendo premuto a lungo il tasto C.

3. Registrare l'indirizzo del telefono e l'indirizzo del server di comunicazione in base ai seguenti dati:

Table 1. Inserimento dell'indirizzamento del telefono
Configurazione locale | Configurazione tramite browser web | Indirizzamento statico | DHCP/DNS o solo DHCP
DHCP | DHCP_ENABLED | off | on
Indirizzo IP | IP_ADDRESS | Indirizzo IP del telefono (inserire tutti i 12 caratteri decimali). | Vengono visualizzati i valori assegnati automaticamente
Maschera di sottorete | SUBNET_MASK | Maschera di sottorete | Vengono visualizzati i valori assegnati automaticamente
Indirizzo GW | GATEWAY | Indirizzo gateway | Vengono visualizzati i valori assegnati automaticamente

Table 2. Inserimento dell'indirizzamento del server di comunicazione
Configurazione locale | Configurazione tramite browser web | Indirizzamento statico | DHCP/DNS | DHCP
Indirizzo PBX | PBX_ADDRESS | Indirizzo IP del server di comunicazione (inserire tutti i 12 caratteri decimali). | Viene visualizzato l'indirizzo IP interrogato dal server DNS | Indirizzo IP del server di comunicazione (inserire tutti i 12 caratteri decimali).
Nome DNS | DNS_NAME | Nome DNS del server di comunicazione. | Vengono visualizzati i valori assegnati automaticamente | Vengono visualizzati i valori assegnati automaticamente
Indirizzo server DNS | DNS_SERVER | 0.0.0.0 | Vengono visualizzati i valori assegnati automaticamente | 0.0.0.0

Parent topic: Metodi di indirizzamento
↑