# Modifica dell’interfaccia di rete digitale

Le interfacce urbane digitali comprendono interfacce ISDN e CAS.

## Accesso base BRI-T

Un accesso base dispone di 2 canali utili da 64 kbyte/s e di 1 canale di controllo e di segnalazione da 16 kbyte/s (2B+D). Su ogni canale utile (canale B) è possibile stabilire una connessione per conversazioni o per la trasmissione dati, contemporaneamente ed indipendentemente dall’altro canale B.

Table 1. Impostazioni dell'interfaccia digitale di rete BRI-T
Parametri | Spiegazione
Blocco in uscita | Questa interfaccia di rete è inibita alle chiamate uscenti.
Fasci | Assegnazione fasci
Primo canale B | Primo canale B di questo gruppo di canali
Ultimo canale B | Ultimo canale B di questo gruppo di canali
Gestione TEI | "TEI" significa “Terminal Endpoint Identifier”. Con il parametro Gestione TEI si determina il tipo di accesso ISDN base: P-P (Punto-punto): è il tipo di connessione usuale (impostazione standard). Con l'ausilio di un piano di selezione passante, è possibile raggiungere gli utenti del sistema di comunicazione direttamente con il loro numero di selezione passante. Note: All'interfaccia T di accesso base non si possono collegare terminali aggiuntivi in parallelo al server di comunicazione. P-MP (Punto-multipunto): alcuni gestori di rete consentono il tipo di connessione con numeri multipli di chiamata (MSN). Pertanto, per ogni numero MSN è necessario creare un numero di selezione passante con tutte le cifre del numero MSN.
Possibilità di rilevamento collisione | Indica la probabilità con cui è possibile rilevare le collisioni
Rilevamento collisione | Le collisioni sono individuate.
Riattivazione Livello 2 | In alcuni paesi le interfacce urbane BRI-T vengono disattivate dopo un certo periodo senza traffico e riattivate solamente quando il server di comunicazione richiede una nuova connessione. Affinché le chiamate entranti non vengano già respinte nella centrale urbana dopo un’eventuale interruzione temporanea dell’interfaccia U, il Livello 2 dell’interfaccia di rete BRI-T può essere periodicamente riattivato ad intervalli di 3 minuti. A tale scopo, impostare il parametro Riattivazione lilvello 2 su Speciale.
Layer 2 CMD / RESP |

## Accesso primario PRI (E1)

Un accesso primario dispone di trenta canali B da 64 kbit/s e di un canale di controllo e di segnalazione da 64 kbit/s. I canali B possono essere ripartiti in gruppi di canali.

Table 2. Impostazioni dell'interfaccia digitale di rete PRI
Parametri | Spiegazione
Gruppo di canali x:
In un accesso primario, i canali B possono essere suddivisi in gruppi di canali e assegnati a diversi fasci.
Fascio | Assegnazione fasci
Ricerca can. libero | Avanti/Indietro/Nessuno: definisce la direzione di ricerca nel gruppo di canali
Primo canale B | Primo canale B di questo gruppo di canali
Ultimo canale B | Ultimo canale B di questo gruppo di canali
Impostazioni:
Layer 2 CMD / RESP |

## Interfaccia di rete PRI (T1) (accesso primario)

L'accesso primario per la rete pubblica in USA e Canada. Può essere impostato per i seguenti protocolli: 4ESS and 5EES (AT&T), DMS100 (Nortel), National ISDN 2 (Bellcore).

Questo tipo di accesso primario dispone di 23 canali B e di 1 canale D (23B+D).

È supportato solo sulle schede 1PRI-T1 di un server di comunicazione Mitel\ 470.

## CAS su accesso primario

CAS (Channel-associated signaling) è un protocollo di segnalazione per interfacce urbane di accesso primario, utilizzato in determinati paesi (ad es. Brasile). Con questa impostazione vengono predisposti trasmettitore e ricevitore acustico per la trasmissione delle informazioni di segnalazione.

Table 3. Impostazioni dell'interfaccia digitale di rete CAS
Parametri | Spiegazione
Blocco in uscita | Questa interfaccia di rete è inibita alle chiamate uscenti.
Fasci | Assegnazione fasci
Membro di sincronizzazione |
Stato di sincronizzazione | Indicazione di stato
Raccogliere il segnale di blocco chiamata | Se il provider non supporta il metodo con il segnale MFC/R2 (valore standard) per il riconoscimento di chiamata a carico del destinatario, il parametro deve essere impostato su Interruzione di loop (double answer).
Ricerca can. libero | Avanti/Indietro/Nessuno: definisce la direzione di ricerca nel gruppo di canali
Ricerca can. libero | Avanti/Indietro/Nessuno: definisce la direzione di ricerca nel gruppo di canali
Primo canale B | Primo canale B di questo gruppo di canali
Ultimo canale B | Ultimo canale B di questo gruppo di canali

Parent topic: Instradamento delle chiamate in entrata
↑