# Telefoni cordless

I telefoni cordless DECT devono essere registrati sul sistema di comunicazione. I telefoni cordless di sistema Mitel 600 DECT e Office 135/135pro possono essere registrati su più server di comunicazione.

L'assistente di sistema può inoltre registrare o cancellare la registrazione di telefoni cordless.

## Registrazione di un telefono cordless

Procedere come segue per registrare un telefono cordless nel server di comunicazione.

1. Fare clic nella lista sul telefono cordless che si desidera registrare.

2. Fare clic sul pulsante Registrare. Viene richiesto di avviare la procedura di login sul telefono cordless. Nei telefoni Mitel 600 DECT viene comunicato il codice di autenticazione (AC), che deve essere inserito sul telefono cordless nel passaggio seguente.

3. Avviare la procedura di login sul telefono cordless. Tale procedura dipende dal telefono utilizzato. Una descrizione dettagliata della procedura di login è riportata nelle istruzioni per l'uso del telefono. Il telefono cordless visualizza Ricerca in corso...

4. Nella finestra di dialogo che si apre, confermare l'accesso con OK. L'indicazione di stato nella vista di modifica mostra Pronto per la registrazione e il telefono cordless viene cercato.

5. Se il server di comunicazione non riconosce ancora il telefono cordless dopo un certo periodo di tempo, fare clic sul pulsante Attendere.

Dopo aver correttamente registrato il telefono cordless sul server di comunicazione, l'indicazione di stato nella vista di modifica cambia in Registrato.

## Cancellazione della registrazione di un telefono cordless

Procedere come segue per cancellare la registrazione di un telefono cordless nel server di comunicazione.

1. Aprire la vista di modifica del telefono di cui si desidera cancellare la registrazione.

   L'indicazione di stato nella vista di modifica mostra Registrato.

2. Fare clic sul pulsante Cancellare la registrazione. Viene richiesto di avviare la procedura di cancellazione della registrazione sul telefono cordless.

   La registrazione del telefono cordless nel server di comunicazione viene cancellata.

Parent topic: Destinazione
↑