# Elementi grafici di comando

Legenda e spiegazioni degli elementi grafici di comando.

## Codici colore e simboli

Table 1. Legenda dei simboli
Simbolo | Descrizione | Simbolo | Descrizione
| Distribuzione globale delle chiamate |  | Deviazione di chiamata attiva
| Distribuzione lineare delle chiamate |  | Deviazione di chiamata predefinita attiva
| Distribuzione ciclica delle chiamate |  | Instradamento su server di fax.
|  |  | Instradamento delle chiamate al controller MMC
|  |  | Instradamento su occupato alla coda di attesa con annuncio (numero in coda)
|  |  | Instradamento delle chiamate verso CloudLink Gateway

Table 2. Legenda dei colori degli elementi di instradamento
Interfacce di rete / Fasci | Piani di selezione passante | DC | UG / instradamenti | Utenti
| Interfaccia di rete ISDN/CAS / Fascio ISDN/CAS |  | Piano di selezione passante 1 |  | DC, dove un DDI punta a |  | UG / instradamento (in uscita) configurato |  | Utente con telefono o unità terminale
| Provider SIP / Fascio SIP |  | Piano di selezione passante 2 |  | DC, che ha un numero di chiamata interno assegnato |  | UG / instradamento (in uscita) non configurato |  | Camera degli ospiti con telefono
| Interfaccia urbana analogica / Fascio analogico |  | Piano di selezione passante 3 |  | DC non utilizzato senza DDI e senza numero di chiamata interno |  |  |  | Utenti o camere degli ospiti senza telefono o unità terminale
|  |  | Piano di selezione passante 4 |  |  |  |  |  | Altre destinazioni, come trasferimenti, Voice Mail. Tasto di linea, distribuzione automatica delle chiamate, suoneria centralizzata, telemanutenzione SRM, modem, integrazione di telefoni cellulari/esterni o servizio dati
|  |  | Piano di selezione passante 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piano di selezione passante 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piano di selezione passante 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piano di selezione passante 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piano di selezione passante 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piano di selezione passante 10 |  |  |  |  |  |

## Aggiunta di un elemento

In linea di massima, per aggiungere un nuovo elemento, è necessario fare clic in alto nella colonna degli elementi sul pulsante Aggiungere. Non tutti gli elementi possono però essere aggiunti in questo modo

Table 3. Aggiunta di un elemento
Parametri | Spiegazione
Interfaccia di rete | Le interfacce di rete fisiche sono aggiunte automaticamente non appena sono disponibili sul server di comunicazioni. Per aggiungere un provider SIP, fare clic in alto nella colonna degli elementi Interfaccia di rete sul pulsante Aggiungere oppure aprire con il tasto destro del mouse il menù contestuale e fare clic sulla voce Aggiungere provider SIP.
Fascio (solo in modo esperti) | I fasci sono aggiunti automaticamente in base alle interfacce di rete disponibili.
Numeri DDI | Fare clic in alto nella colonna degli elementi Piano di selezione passante sul pulsante Aggiungere oppure aprire con il mouse (tasto destro) il menù contestuale e fare clic sulla voce Aggiungere numero di selezione passante.
Più numeri di selezione passante | Aprire con il mouse (tasto destro) il menù contestuale e selezionare la voce Aggiungere intervallo di numeri di selezione passante.
Piano di selezione passante (solo in modo esperti) | Aggiungere dapprima un numero di selezione passante e attribuire quindi nella finestra di dialogo un piano di selezione passante diverso a tale numero (impostazione standard è piano di selezione passante 1).
Elementi di distribuzione delle chiamate (solo in modo esperti) | Fare clic sul pulsante Aggiungere in alto nella colonna Elemento di distribuzione delle chiamate oppure aprire con il mouse (tasto destro) il menù contestuale e fare clic sulla voce Aggiungere DC.
Gruppi di utenti | I gruppi di chiamata sono sempre disponibili e non possono essere aggiunti. Con il pulsante Tutti / Configurati, presente in alto nella colonna degli elementi, è possibile visualizzare e nascondere i gruppi di chiamata non configurati.
Utenti | Fare clic in alto nella colonna degli elementi Utenti sul pulsante Aggiungere oppure aprire con il mouse (tasto destro) il menù contestuale e fare clic sulla voce Aggiungere utenti.
Camera degli ospiti | Le camere degli ospiti vengono create nella sezione di configurazione Ospitalità (Vista Configurazione/ Ospitalità / Hotel / Camera, pulsante Nuova).
Altre destinazioni | Altre destinazioni, come trasferimenti, Voice Mail. Tasto di linea, distribuzione automatica delle chiamate, suoneria centralizzata, telemanutenzione SRM, modem, integrazione di telefoni cellulari/esterni o servizio dati sono visualizzati automaticamente, se configurati. Non possono essere aggiunti qui.

## Visualizzazione dei collegamenti

Si desidera visualizzare i collegamenti tra i singoli elementi.

- Per visualizzare tutti i collegamenti tra gli elementi, fare clic sulla voce del menù Frecce e selezionare l'opzione Tutte le frecce. Se si desidera visualizzare solo i collegamenti di una determinata posizione di commutazione, fare clic sulla voce di menù Frecce e selezionare come opzione la posizione di commutazione desiderata.

- Per visualizzare solo i collegamenti di un determinato elemento, spostare il mouse sopra l'elemento e selezionare nel menù contestuale (tasto destro) la voce Percorso - tutte le pos. commutatore. Tutti gli elementi collegati sono quindi rappresentati in rosso e uniti con frecce di collegamento. Se si desidera visualizzare solo i collegamenti di una determinata posizione commutatore, selezionare una delle voci Percorso - Pos. commutatore x.

Note:

Le frecce sono visualizzate solo fino ad un determinato grado di complessità. Compare quindi il messaggio Troppe frecce da visualizzare

## Visualizzazione di singoli elementi

Si desidera visualizzare solo alcuni elementi selezionati e i relativi collegamenti.

La funzione filtro consente di filtrare in base ai numeri di chiamata. In tal caso è irrilevante che sia il numero di chiamata di un utente o di un altro elemento di instradamento.

- Per visualizzare un elemento con un determinato numero di chiamata senza elementi attigui, indicarlo nel campo di inserimento accanto al pulsante Filtro e fare clic sul pulsante Filtro.

- Per visualizzare solo i collegamenti di un determinato elemento, spostare il mouse sopra l'elemento e selezionare nel menù contestuale (tasto destro) la voce Percorso - tutte le pos. commutatore. Tutti gli elementi collegati sono quindi rappresentati in rosso e uniti con frecce di collegamento. Se si desidera visualizzare solo i collegamenti di una determinata posizione commutatore, selezionare una delle voci Percorso - Pos. commutatore x.

## Modifica contemporanea di più elementi con Modifica multipla

Si desidera effettuare le stesse impostazioni su più elementi.

Per effettuare un'impostazione contemporaneamente su più elementi, selezionare gli elementi desiderati tenendo premuto il tasto Ctrl e selezionare nel menù contestuale (tasto destro del mouse) l'opzione Modifica multipla. Si apre una vista Overlay. Tutte le impostazioni effettuate in questa vista sono applicate in tutti gli elementi selezionati.

Parent topic: Instradamento delle chiamate in entrata
↑