# Messa in funzione dei telefoni IP di sistema

Si desidera configurare i telefoni IP di sistema per il funzionamento su un singolo server di comunicazione o per il funzionamento AIN sul master.

## Procedura standard

Utilizzare la procedura standard quando tutti i telefoni sono situati nella stessa sottorete e l'indirizzamento IP viene gestito tramite DHCP/DNS.

1. Aprire i telefoni IP di sistema e assegnare loro un utente.

2. Collegare i telefoni IP di sistema alla rete IP.

   Se i telefoni IP di sistema non sono alimentati tramite l'interfaccia di rete, è necessario collegare un alimentatore adatto al telefono (disponibile presso un rivenditore).

   Se i telefoni IP di sistema sono già collegati, staccarli brevemente dall'alimentazione per forzare un riavvio e stabilire il collegamento con il satellite.

   Sul display dei telefoni appare la richiesta. Inserire il codice di registrazione:

3. Inserire i codici di registrazione e confermare l'immissione con OK o Accetta.

   Dopo aver inserito un codice di registrazione, il relativo telefono IP di sistema si registra nel server di comunicazione con il proprio indirizzo MAC e viene associato ai dati del terminale previsti. Se necessario, il server di comunicazione aggiorna il software sui telefoni IP di sistema ed esegue un riavvio.

I telefoni sono ora pronti per il funzionamento. Se un telefono viene scollegato dall’alimentazione o dalla rete IP o se si effettua un riavvio, si registrerà automaticamente in modo corretto nel server di comunicazione.

## Procedura avanzata

Utilizzare la procedura avanzata di messa in funzione quando deve essere applicato un altro metodo di indirizzamento diverso dall'indirizzamento DHCP/DNS.

1. Aprire i telefoni IP di sistema sul sistema singolo o sul master e attribuirli all'utente (=qd).

2. Indirizzare i telefoni IP di sistema in base alle indicazioni del capitolo "Metodi di indirizzamento".

3. Registrare i telefoni di sistema IP sul server di comunicazione come descritto in "Registrazione dei telefoni di sistema IP sul server di comunicazione".

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑