# Verifica delle interfacce di rete

(Vista Configurazione "Sistema" Interfacce)

Verificare qui le interfacce di rete disponibili per la connessione urbana e bloccare le interfacce di rete non utilizzate per le chiamate uscenti.

La figura mostra il cablaggio corrente delle porte del server di comunicazione. Passare con il mouse sopra le connessioni per visualizzare il cablaggio delle porte. Fare clic su una connessione per passare alla configurazione delle interfacce.

Blocco di una interfaccia di rete per chiamate uscenti

1. Selezionare l'interfaccia di rete analogica o ISDN non utilizzata. La selezione può essere effettuata facendo clic sulla porta nella figura o nelle liste di interfacce Analogico o ISDN.

2. Attivare il blocco in uscita (Blocco in uscita: )

3. Salvare le impostazioni facendo clic sul pulsante Applica.

Parent topic: Assistente di configurazione
↑