# Utilizzo del server DHCP con opzioni

Per utilizzare il server DHCP nella rete IP esistente per indirizzare i telefoni IP di sistema, aggiungere al server DHCP tramite la sua interfaccia di configurazione le opzioni specifiche del produttore 60 e 43.

## ID della classe produttore (Opzione 60)

La richiesta di indirizzo broadcast di un telefono IP di sistema contiene oltre all'indirizzo MAC anche l'ID della classe produttore (vendor class identifier). Se il server DHCP trova nella sua configurazione una corrispondenza per questo ID, è in grado di fornire al telefono IP di sistema le informazioni specifiche del produttore (Opzione 43).

Table 1. Opzione 60: ID della classe produttore (vendor class identifier) dei terminali IP di sistema
Terminale IP di sistema | ID della classe produttore
MiVoice 5361 IP | Aamadeus IP Phone
MiVoice 5370 IP | Aamadeus IP Phone
MiVoice 5380 IP | Aamadeus IP Phone

Table 2. Opzione 60: Identificatore di classe del fornitore per i telefoni Mitel SIP
Terminale IP di sistema | ID della classe produttore
Mitel 6753 SIP | AastraIPPhone53i
Mitel 6755 SIP | AastraIPPhone55i
Mitel 6757 SIP | AastraIPPhone57i
Mitel 6730 SIP | AastraIPPhone6730i
Mitel 6731 SIP | AastraIPPhone6731i
Mitel 6739 SIP | AastraIPPhone6739i
Mitel 6863 SIP | AastraIPPhone6863i
Mitel 6865 SIP | AastraIPPhone6865i
Mitel 6867 SIP | AastraIPPhone6867i
Mitel 6869 SIP | AastraIPPhone6869i
Mitel 6873 SIP | AastraIPPhone6873i
OMM RFP | OpenMobility

## Informazioni specifiche del produttore (Opzione 43)

Se il server DHCP è in grado di assegnare con l'ausilio dell'ID della classe produttore una richiesta di indirizzo ad un telefono IP di sistema, invia oltre alle coordinate dell'indirizzo anche le informazioni specifiche del produttore configurate (vendor specific information). Esse sono composte dai parametri della configurazione del telefono. Utilizzare i dati seguenti, per riprodurre i parametri desiderati in una configurazione del server DHCP.

Table 3. Opzione 43: Parametri di configurazione dei telefoni IP di sistema
Attributo | Codice opzione | Hex | Lunghezza (ottetti) | Tipo | Spiegazione
PBX_ADDRESS | 03 | 03$ | 4 | UINT32 | Indirizzamento IP del server di comunicazione
SIP_PORT_PBX | 04 | 04$ | 2 | UINT16 | Porta SIP del server di comunicazione
SIP_PORT_PHONE | 05 | 05$ | 2 | UINT16 | Porta SIP del telefono IP di sistema
VLAN_PRIO | 07 | 07$ | 1 | UINT8 | Priorità VLAN del telefono IP di sistema (da 0 a 6)
VLAN_ID/VLAN_ENABLED | 08 | 08$ | 2 | UINT16 | ID VLAN del telefono di sistema (valori compresi tra 0 e 4094; il valore 0 disattiva la VLAN.)
VLANPC_PRIO | 09 | 09$ | 1 | UINT8 | Priorità VLAN dell'interfaccia PC sul telefono IP di sistema (da 0 a 6)
VLANPC_ID/VLANPC_ENABLED | 10 | $0A | 2 | UINT16 | ID VLAN dell'interfaccia PC sul telefono IP di sistema (valori compresi tra 0 e 4094; il valore 0 disattiva la VLAN.)
VLAN PC port TAGS | 11 | $0B | 1 | UINT8 | Tag VLAN dell'interfaccia PC sul telefono IP di sistema 1 = attivato 0 = disattivato

## Esempio

L'esempio seguente mostra un file di configurazione per il server DHCP integrato:

# This is a sample configuration file for the Aamadeus IP phones.

# Depending on the Vendor Class Identifier different options are

Set n.

# The Vendor Class for the Aamadeus IP phone

Option 60 == Aamadeus IP Phone

{

# Vendor specific information:

Indirizzo IP PBX n.: Code 0x03; Length 4; 172.020.054.001

# --> Hex string: 0x0304AC143601

PBX Porta SIP n.: Code 0x04; Length 2; 18060

# --> Hex string: 0x0402468C

Telefono porta SIP n.: Code 0x05; Length 2; 18060

# --> Hex string: 0x0502468C

# Put hex string parts together to get the whole option 43 string:

Option 43 = 0x0304AC1436010402468C0502468C

}

# From here on another vendor class can be defined.

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑