# Uso di VPN in AIN

Codificando i dati vocali nella AIN, essi sono codificati all'interno della LAN, ma non necessariamente sui link WAN. Se una connessione conduce p.es. tramite diversi provider Internet ad un telefono IP di sistema remoto, i dati vocali non sono automaticamente codificati in internet. Per codificare l'intera linea, creare pertanto per i link WAN una VPN (Virtual Private Network).

La VPN consente l’attraversamento protetto di Internet da un punto all’altro (p.es. dal master al telefono IP di sistema o al satellite) ed è particolarmente adatta per link WAN tramite internet. I pacchetti IP da trasmettere sono codificati e di nuovo impacchettati in pacchetti IP (Tunneling). I protocolli VPN più utilizzati sono IPsec e SSL.

Una VPN semplice collega solo due unità terminali o due localizzazioni. Per collegare reciprocamente più terminali o siti tramite una rete privata virtuale, è possibile utilizzare i servizi VPN del provider internet. Per l’impiego di una VPN in AIN si consiglia se possibile di lavorare con un unico provider Internet che supporti il routing della VPN e che possa coprire tutte le localizzazioni. In questo modo è possibile risparmiare risorse di larghezza di banda e semplificare la configurazione del routing.

Parent topic: Siti
↑