# Utilizzo del server DHCP integrato

Si desidera utilizzare il server DHCP integrato del server di comunicazione per indirizzare i telefoni IP di sistema.

Il server DHCP integrato riconosce automaticamente se una richiesta proviene da un telefono IP di sistema ed è in grado di trasmettere a tale telefono oltre alle coordinate dell'indirizzo per il telefono, anche l'indirizzo IP del server di comunicazione e altri dati di configurazione.

Table 1. Parametri di configurazione trasmessi per default ai telefoni IP di sistema
Attributo | Spiegazione
PBX_ADDRESS | Indirizzo IP del server di comunicazione.
SIP_PORT_PBX | Porta SIP del server di comunicazione
SIP_PORT_PHONE | Porta SIP del telefono IP di sistema
VLAN_PRIO | La priorità VLAN viene letto dall'impostazione Livello di priorità CoS (=48).
VLAN_ID/VLAN_ENABLED | L'ID VLAN viene letto dall'impostazione ID VLAN (=48).

Il server DHCP integrato usa l'opzione 60 DHCP Identificatore di classe del fornitore (opzione 60) per identificare i telefoni di sistema IP e l'opzione 43 DHCPInformazioni specifiche del fornitore (opzione 43) per trasmettere i dati di configurazione.

In alternativa, è possibile scrivere i parametri di configurazione in un file di configurazione e memorizzarli sul server di comunicazione Usare il server DHCP con le opzioni.

## Configurazione del server DHCP integrato

Per configurare il server DHCP integrato, procedere come segue:

1. Verificare nell'indirizzamento IP se il server di comunicazione (sistema singolo o master) è indirizzato staticamente e se DHCP è disattivato (=9g, Impostazione Client DHCP).

2. Verificare se nella stessa rete IP è attivo un altro server DHCP. Se è attivo, stabilire insieme all'amministratore IT per i telefoni IP e SIP un'area di indirizzi ed escludere questa area di indirizzi nel server DHCP attivo.

3. Attivare il server DHCP (=yc, Impostazione Server DHCP).

4. Registrare l'area di indirizzi che deve essere coperta con il server DHCP integrato (impostazioni Primo indirizzo IP / Ultimo indirizzo IP).

5. Stabilire se il server DHCP integrato debba reagire a tutte le richieste o solo alle richieste dei terminali Mitel (impostazioni Supporto DHCP).

6. Completare le impostazioni di base del server DHCP secondo le indicazioni della guida in linea (=yc).

Note:

Fase 2: L'area di indirizzi del server DHCP integrato e l'indirizzo IP del server di comunicazione devono essere nella stessa sottorete.

Fase 5: Se anche l'indirizzamento IP dei satelliti deve aver luogo tramite il server DHCP integrato, è necessario selezionare l'impostazione Supporto DHCP = Tutti.

## Integrazione di telefoni IP di sistema

Dopo aver configurato il server DHCP, è possibile collegare i telefoni IP di sistema.

Non appena un telefono IP di sistema è avviato, ha inizio la seguente sequenza (semplificata):

- Il telefono IP di sistema invia broadcast una richiesta di indirizzo insieme al suo indirizzo MAC e all'ID della classe produttore.

- Il server DHCP integrato reagisce alla richiesta, crea e registra un nuovo binding dell'indirizzo MAC con un indirizzo IP dalla propria area di indirizzi e invia al telefono IP di sistema le coordinate del proprio indirizzo e l'indirizzo IP del server di comunicazione.

- Il telefono di sistema memorizza i dati di configurazione ricevuti e si segnala nel server di comunicazione. Ora è pronto per la registrazione.

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑