# Configurazione dei canali VoIP

La conversione in tempo reale dei dati delle conversazioni per la trasmissione nella rete IP richiede risorse DSP su tutti i passaggi tra punti terminali IP e non IP. Esse sono messe a disposizione in forma di canali VoIP.

Mitel CPQ (vista Sistema / AIN) calcola il traffico previsto e i canali VoIP necessari in base ai telefoni, ai terminali e alle interfacce di linea urbana configurati. Viene considerato sia il traffico generato internamente alla AIN sia il traffico generato tramite il traffico urbano in transito (sempre che siano state registrate interfacce di linea urbana). Per collegamenti tra due punti terminali IP vengono calcolati i due canali VoIP necessari per l'indirect switching. Il risultato è basato sulla supposizione di una intensità di traffico media. Sussiste tuttavia la possibilità, se necessario, di correggere manualmente verso il basso o verso l'alto il valore calcolato.

Successivamente Mitel CPQ assegna ai canali VoIP calcolati le risorse DSP più idonee e determina le licenze necessarie.

## Canali VoIP necessari tra due possibili punti terminali

Figure 1.

Punti terminali non IP | Punti terminali IP
Terminale analogico (FXS) Terminale di sistema digitale (DSI) Telefono cordless DECT (DSI) Telefono ISDN (BRI-S) Esterno mediante rete analogica (FXO) Esterno mediante rete ISDN (BRI-T/PRI) Sistema Voice Mail interno Trasferimento automatico Servizio annunci interno Musica su attesa Registrazione chiamata Annuncio con file audio Coda di attesa con annuncio «Conference bridge» | Telefono IP di sistema Terminali Mitel SIP Terminale SIP standard Telefono cordless DECT tramite SIP-DECT Telefono cordless WiFi tramite SIP-DECT Telefono cordless WiFi tramite SIP-Accesspoint Telefono cellulare WiFi tramite AMC Controller Esterno mediante il provider SIP

Note:

Nel funzionamento normale tutti i punti terminali IP sono registrati sul master, anche quando sono situati localmente sul satellite.

Parent topic: TDM-DECT
↑