# Registrazione di telefoni IP di sistema sul server di comunicazione

Durante il processo di registrazione, l'indirizzo MAC del telefono IP di sistema viene inserito nel record di configurazione del telefono e il server di comunicazione crea una connessione dati con il telefono per aggiornare il software dell'apparecchio e per trasmettere i dati di configurazione.

È possibile inserire gli indirizzi MAC manualmente ( =32, impostazione Indirizzo MAC) oppure registrare i telefoni IP di sistema tramite il sistema in base alla seguente procedura:

1. Verificare che tutti i telefoni IP di sistema siano stati aperti e assegnati ai loro utenti ( =32, impostazione Utente/Pool assegnato).

2. Verificare se in tutti i telefoni IP di sistema è inserito un codice di registrazione e completarlo, se necessario ( =32, impostazione Codice di registrazione).

   Tramite il codice di registrazione, il telefono IP di sistema trova il proprio record di configurazione, che deve essere univoco per ogni telefono IP di sistema. Normalmente viene inserito il numero di chiamata dell'utente assegnato.

3. Collegare i telefoni IP di sistema alla rete IP oppure riavviare i telefoni, quando sono già collegati alla rete IP.

   Dopo aver stabilito il collegamento al server di comunicazione, sul display dei telefoni appare la seguente richiesta: Inserire il codice di registrazione:

4. Per tutti i telefoni, inserire in sequenza il codice di registrazione corretto e confermare l'immissione con OK o Accetto.

Dopo aver inserito il codice di registrazione, il telefono IP di sistema si registra nel sistema singolo/master con il proprio indirizzo MAC e viene associato ai relativo record di configurazione.

- Il master controlla la versione del software applicativo dell'apparecchio. Se il server di comunicazione ha memorizzato un software più aggiornato di quello caricato nel telefono, viene eseguito l'aggiornamento del software e un riavvio del telefono. Ciò viene indicato sul display del telefono.

- Il telefono è ora pronto per il funzionamento. Se viene scollegato dalla rete IP o dall'alimentazione o se viene effettuato un riavvio, si ricollega automaticamente al server dei nodi in modo corretto "Funzionamento e manutenzione".

Note:

- Attribuzioni sbagliate di telefoni a dati dei terminali si risolvono cancellando l'indirizzo MAC ( =32, impostazione Indirizzo MAC).
- Il menu tasti Fox Rimuovi attualmente non ha funzioni.

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑