# Modifica di una connessione urbana digitale

Consente di definire e configurare il collegamento urbana digitale selezionato.

Table 1. Collegamento urbana digitale
Parametri | Spiegazione
Connessione Exchange | Numero di identificazione del collegamento urbana
Nome | Nome del collegamento urbana
Tipo di collegamento urbana | Tipo del collegamento urbana
Protocollo | Indica il protocollo di rete utilizzato.
Numero massimo di chiamate in entrata / Numero massimo di chiamate in uscita | Al raggiungimento del limite impostato, nessuna chiamata entrante/in uscita viene più indirizzata attraverso questo fascio e il chiamante riceve il tono di congestione. Pertanto è possibile garantire che le linee rimangano libere per chiamate in uscita/entranti.
Num. massimo di ch. in parallelo | Appena viene raggiunto il limite impostato, non vengono più stabilite ulteriori connessioni attraverso questo fascio.
Totale canali B | Indica il numero di canali B disponibili nelle interfacce di rete digitali.

## Interfacce di rete digitali

Un collegamento urbana digitale ha una o più interfacce di rete dello stesso tipo.

Table 2. Interfaccia di rete
Parametri | Spiegazione
Tipo di interfaccia | Denominazione dell'interfaccia
Blocco in uscita | Attraverso questa interfaccia di rete non è possibile effettuare chiamate in uscita (non per interfacce di accesso primario).
Modificare l'assegnazione del collegamento urbana | Consente di eliminare l'interfaccia di rete dal collegamento urbana attuale e assegnarla ad un altro collegamento urbana. Dal messaggio testuale dopo la casella di input è possibile desumere se il collegamento urbana selezionato è compatibile con questa interfaccia di rete.

## Instradamento delle chiamate

Le chiamate tramite fascio digitale e fascio SIP sono gestite dopo il primo avviamento attraverso l'instradamento standard. Per gestirle attraverso i numeri di selezione passante, aprire i numeri di selezione passante nel prospetto grafico nella colonna Piano di selezione passante e collegarli con i fasci digitali e rispettivamente con i fasci SIP.

È possibile definire le destinazioni interne indipendentemente dalla posizione commutatore del gruppo servizi principale (gruppo servizi 1). Il gruppo servizi può essere utilizzato ad esempio per commutazioni giorno, notte e fine settimana con gli ingressi di comando del server di comunicazione. Può essere comandato però anche tramite funzioni temporali o manualmente su un telefono.

Parent topic: Instradamento delle chiamate in entrata
↑