# Servizio di notifica

Oltre ai telefoni di sistema, anche la maggior parte di telefoni analogici dispone di un LED messaggi. Il LED viene attivato ad es. quando l'ospite ha in attesa una prenotazione automatica oppure un nuovo messaggio vocale Voice Mail. Se l'ospite risponde con il tasto di risposta preconfigurato del suo telefono, viene attivata una chiamata oppure viene collegato al sistema Voice Mail per ascoltare il messaggio vocale.

Table 1. Servizio di notifica: Funzione
Funzioni | Codici funzione
Rispondi alla notifica | *#38

Parent topic: Codici e servizi di funzione
↑