# Indirizzo IP/mappatura posizione

È possibile mappare un indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP nei dati di base della posizione di emergenza. Questo è utile per i telefoni IP, i telefoni SIP o le basi radio SIP-DECT che dispongono di posizioni statiche.

L'utilizzo di questa tabella richiede che il reparto IT dell'azienda imposti la propria rete in modo da sapere dove finisce ciascun cavo LAN. Inoltre, è importante che questa impostazione non cambi. Se lo facesse, questa tabella di mappatura dovrà essere adattata di conseguenza.

## Mappatura di un indirizzo IP (intervallo) nei dati di base di una posizione di emergenza

1. Fare clic sul simbolo .

2. Inserire l'indirizzo IP nel primo campo.

3. Se si desidera mappare un intervallo, inserire l'indirizzo IP nel secondo campo.

Note:

Per un intervallo di indirizzi IP valido, il secondo indirizzo IP deve essere superiore a quello precedente.

1. Selezionare i dati di base della posizione di emergenza adeguati

2. Confermare con .

## Eliminazione di una mappatura dell'indirizzo IP

Per eliminare una mappatura dell'indirizzo IP, fare clic sul simbolo .

Vedere anche...

## Argomenti prioritari

"Supporto ai servizi di emergenza"

Parent topic: Chiamate di emergenza
↑