# Registrazione di telefoni con cavo SIP Mitel

La registrazione di telefoni SIP Mitel con cavo sul server di comunicazione viene effettuata attraverso il nome di registrazione e la password di registrazione. In alternativa è possibile effettuare la registrazione anche tramite indirizzo MAC.

Note:

Per evitare conflitti con impostazioni precedenti, riportare i telefoni che erano già in funzione prima della registrazione, nello stato in cui si trovavano al momento della consegna.

## Registrazione per mezzo del nome utente e della password di registrazione

È possibile registrare un telefono SIP Mitel sul server di comunicazione con l'aiuto di un nome utente di registrazione e una password di registrazione:

1. Controllare se è disponibile una licenza gratuita Terminali SIP Mitel o Terminali SIP.

2. Creare il modello di telefono desiderato della serie Mitel SIP.

3. Assegnare al telefono un utente e fare clic sul pulsante Applica.

   I parametri Registrazione del nome utente e Password di registrazionee i parametri Nome utente SIP e Password SIPsono compilati automaticamente.

4. Collegare il telefono alla rete IP e riavviarlo.

   Durante l'indirizzamento con DHCP, il telefono trova il server di comunicazioni quando il server DHCP fornisce l'indirizzo IP del server di comunicazioni nell'opzione DHCP adeguata. Se questo non fosse il caso (o per l'indirizzamento statico) e quando un telefono si trova nella stessa sottorete del server di comunicazioni, il telefono rileva il server di comunicazioni grazie al DNS multicast. Se nella stessa sottorete sono presenti più server di comunicazione MiVoice Office 400 viene visualizzata una lista nella quale è possibile scegliere il server di comunicazione corretto.

   Sul display del telefono appare il Login con la richiesta di inserire il nome utente e la password di registrazione. Il nome di registrazione e la password di registrazione sono disponibili nell'elenco dei telefoni Mitel SIP non ancora registrati nella vista registrazione SIP.

5. Immettere il nome di registrazione e la password di registrazione.

   I dati sono trasmessi unitamente all'indirizzo MAC del telefono al server di comunicazione.

6. Completare le altre impostazioni in base alle esigenze.

## Registrazione di più telefoni

Per semplificare la registrazione di più telefoni, nella vista Registrazione SIP ( =tp) è disponibile una lista con tutti i telefoni aperti che sono collegati con un utente, ma non ancora registrati. Procedere come segue:

1. Aprire tutti i telefoni seguendo le istruzioni precedenti fino al passo 3.

2. Collegare tutti i telefoni alla rete IP secondo il passo 4 delle istruzioni precedenti.

3. Aprire la vista Registrazione SIP ( =tp) e inserire progressivamente sui telefoni i nomi e le password di registrazione, seguendo il passo 5 delle precedenti istruzioni.

4. Completare le altre impostazioni in base alle esigenze.

## Registrazione alternativa tramite indirizzo MAC

In alternativa è possibile registrare il telefono Mitel SIP sul server di comunicazione anche con l'ausilio dell'indirizzo MAC. Procedere come segue:

1. Seguire le istruzioni di cui sopra "Registrarsi con il nome utente e la password di registrazione "fino al punto 3 compreso.

2. Inserire l'indirizzo MAC del telefono. Tale indirizzo è riportato sulla targa dati sul lato inferiore del telefono.

3. Collegare il telefono alla rete IP e riavviarlo.

4. Completare le altre impostazioni in base alle esigenze.

↑