# Indirizzamento IP del server di comunicazione

(Vista Configurazione "Rete IP" Indirizzamento IP)

Stabilire qui l'indirizzamento IP. Il server di comunicazione può essere indirizzato staticamente o con l'ausilio di DHCP. Consigliamo di indirizzare il server di comunicazione staticamente.

## Indirizzamento del server di comunicazione

Per indirizzare staticamente il server di comunicazione (opzione consigliata), indicare qui un indirizzo IP fisso, la maschera di sottorete e l'indirizzo IP del gateway predefinito.

Per indirizzare il server di comunicazione tramite DHCP, attivare DHCP (Client DHCP: ).

Inserire qui l'indirizzo IP del server DNS. Senza server DNS non è possibile la risoluzione di eventuali nomi host configurati. Se non si dispone di un server DNS, è necessario prestare attenzione durante la successiva configurazione a lavorare esclusivamente con indirizzi IP (sconsigliato).

Parent topic: Assistente di configurazione
↑