# Verifica dell'instradamento in uscita

(Vista Configurazione "Instradamento delle chiamate In uscita)

Se sono state create più interfacce di linea urbana, il server di comunicazione non può attribuire sempre automaticamente correttamente gli instradamenti per la deviazione in uscita. Verificare qui questa attribuzione. Se è stata creata una sola interfaccia di linea urbana, andare al passo successivo.

1. Aprire il menu contestuale dell'interfaccia urbana analogica desiderata facendo clic con il pulsante alternativo del mouse sulla casella di un utente e selezionare la voce di menu Percorso.

   Il percorso di instradamento viene rappresentato con frecce e gli elementi di instradamento collegati sono evidenziati in rosso.

2. Se si accettano i percorsi di instradamento raffigurati, si passa alla fase successiva. Se si desidera modificare il percorso di instradamento, continuare nel modo seguente:

Modifica del percorso di instradamento

- Per modificare il percorso di instradamento assegnato, fare due volte clic sul riquadro dell'utente.

- Per modificare il fascio assegnato, fare due volte clic sul riquadro del percorso di instradamento.

Parent topic: Assistente di configurazione
↑