# Impostazioni audio

Qui vengono definite le funzioni audio di un terminale.

Table 1. Segnalazione di chiamata
Parametri | Spiegazione
Suoneria disattivata | Le chiamate non vengono segnalate acusticamente.
Melodia suoneria interna | Consente di impostare la melodia suoneria per chiamate interne.
Melodia esterna utilizzata | Le chiamate esterne sono segnalate con la melodia esterna. Le chiamate esterne sono segnalate con la melodia interna e il pattern di suoneria esterno.
Melodia suoneria esterna | Consente di impostare la melodia suoneria per chiamate esterne.
Volume suoneria | Consente di impostare il volume della suoneria interna ed esterna.
Velocità suoneria | Consente di impostare la velocità suoneria della suoneria interna ed esterna.

Table 2. Volume
Parametri | Spiegazione
Volume altoparlante | Consente di impostare il volume dell'altoparlante del telefono.
Volume microtelefono | Consente di impostare il volume dell'altoparlante del microtelefono.

Table 3. Chiamata discreta - Il telefono squilla una sola volta.
Parametri | Spiegazione
Chiamata discreta | La chiamata discreta è attivata (Il telefono squilla una sola volta).
Melodia della suoneria per chiamata discreta | Per la chiamata discreta sono disponibili impostazioni audio separate. Scegliere la melodia, il volume e la velocità della chiamata discreta.
Volume della suoneria per chiamata discreta
Ritmo della suoneria per chiamata discreta

Table 4. Segnalazione DECT sui telefoni cordless
Parametri | Spiegazione
Vibracall | Le chiamate vengono segnalate anche con ripetute vibrazioni. Messaggi di testo, Voice Mail e di richiamata vengono segnalati con una sola vibrazione.
Beep sist. occup. | Segnalazione acustica se tutte le risorse in tempo reale del sistema DECT sono occupate.
Beep copertura | Segnalazione acustica se il telefono cordless si trova al limite del campo di ricezione.

Table 5. Tonalità di avviso - Segnalazione acustica per avviso di chiamata, annuncio, messaggio.
Parametri | Spiegazione
Melodia del tono di attenzione | Le chiamate vengono segnalate anche con ripetute vibrazioni. Messaggi di testo, Voice Mail e di richiamata vengono segnalati con una sola vibrazione.
Volume del tono di attenzione | Segnalazione acustica se tutte le risorse in tempo reale del sistema DECT sono occupate.

## Copia della configurazione audio su un altro terminale

Per trasferire l'intera configurazione audio di un terminale su un terminale dello stesso tipo, procedere come segue.

1. Selezionare il terminale di cui si desidera trasferire la configurazione audio.

2. Fare clic in alto a sinistra sul pulsante Copia.

   Vengono visualizzati tutti i terminali creati dello stesso tipo. Sulla sinistra sono visibili le caselle di controllo.

3. Selezionare i terminali su cui si desidera trasferire la configurazione audio e fare clic sul pulsante Applica.

   La configurazione audio viene copiata.

Parent topic: Messa in funzione di telefoni e terminali
↑