# Utenti PISN

Consente di creare e gestire utenti esterni o utenti di un altro PINX, che si desidera integrare nel piano di numerazione interno.

Gli utenti PISN sono utenti facenti parte della stessa rete privata, ma collegati ad un altro PINX. PINX sono più server di comunicazione collegati reciprocamente in rete che formano una rete privata (PISN).

Gli utenti PISN virtuali sono nodi esterni integrati nel piano di numerazione interno. Possono essere più utenti singoli o utenti di un altro PINX nella stessa PISN.

Table 1. Impostazioni PISN
Parametri | Commenti
Massimo numero di transiti PINXs | Se questo sistema di comunicazione nella sua funzione di PINX inoltra una chiamata ad un altro PINX, esso assume una funzione di transito e costituisce pertanto il PINX di transito per tale chiamata. Consente di limitare il numero massimo di transiti PINX per una chiamata. Se una chiamata ha già passato il numero di PINX di transito impostato in questo parametro, la chiamata viene rifiutata.
Instradamento di transito | Le chiamate che passano questo sistema di comunicazione come PINX di transito, sono indirizzate sull'instradamento impostato in questo parametro.

Table 2. Utenti PISN
Parametri | Commenti
Numero di chiamata | Numero di chiamata PISN (voce nel piano di numerazione interno)
Nome | Nome PISN (consente la selezione per nome di utenti PISN)
Instradamento | Tramite l'assegnazione del fascio, l’instradamento determina le interfacce di rete attraverso le quali viene instradata una chiamata in uscita.
Numero di chiamata esterno | Il numero di chiamata esterno di un utente PISN virtuale. Lasciare questa voce vuota, se non si tratta di un utente PISN virtuale.
Selezione CLIP | Normale: come CLIP viene utilizzato il numero di chiamata PISN. Se l'utente PISN è collegato con un numero di selezione passante, viene visualizzato il numero di selezione passante. CLIP dall'utente: il CLIP viene formato come nel caso di una chiamata nella rete pubblica. In questo modo un numero CLIP definito può essere trasmesso anche nella rete privata.
Terminale di fax | Se l'utente PISN è un terminale di fax, selezionare qui il tipo di chiamata. Nessun terminale di fax: il terminale non è un terminale di fax. La connessione vocale viene eseguita. Dispositivo fax (T.38): terminale fax senza dispositivo telefonico e Voice Mail. Per collegamenti tramite IP, quando possibile viene eseguita una connessione T.38. Dispositivo combo (voice/T.38): terminale di fax con dispositivo telefonico e/o Voice Mail. Come prima cosa viene eseguita la connessione vocale. Quando vengono trasmessi dati fax, in caso di collegamenti tramite IP si passa, se possibile, ad una connessione T.38. Fax over VoIP (G.711): trasmissione dei dati fax come dati vocali in una rete IP. Viene utilizzato sempre il protocollo G.711.
Sopprimere CFNR immediato | Con il trasferimento attivo, le chiamate sono trasferite sempre solo dopo il ritardo impostato a livello di sistema ( =ty), anche quando la funzione Direct forwarding (CFNR immediato) ( =nr) è attivata.

## Creazione di utenti PISN

Per creare un utente PISN, fare clic sul pulsante Nuovo e selezionare una delle seguenti varianti.

- Per creare un singolo utente PISN, rilevare almeno il numero di chiamata e il nome dell'utente PISN.

- Per creare più utenti PISN, attivare la casella di controllo Blocco utenti e indicare il primo e l'ultimo numero di chiamata del blocco.

- Per creare più utenti PISN in un unico utente PISN, utilizzare il segnaposto 'x'. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella sezione seguente.

Gli utenti PISN possono essere creati anche nel piano di numerazione ( =g4).

## Creazione di blocco di numeri con segnaposto

Si desidera creare con un utente PISN un intero intervallo di utenti PISN con le stesse proprietà, ad esempio tutti gli utenti interni di un altro PINX.

Con una singola voce è possibile creare un blocco di numeri continuo, utilizzando come segnaposto la lettera 'x'. Il numero totale di caratteri definisce la lunghezza del numero di chiamata. Esempio: 36xx comprende il blocco di numeri da 3600 a 3699.

All'interno del blocco di numeri è possibile definire delle eccezioni, creando altri numeri con altre proprietà, che possono essere anche altri blocchi di numeri con segnaposto. Nell'esempio seguente il grande blocco di numeri 36xx viene interrotto con due altri blocchi di numeri più piccoli e due numeri singoli. Nell'esempio è stato utilizzato l'instradamento come rappresentante di una tipica proprietà dell'utente PISN.

Table 3. Esempio di blocchi di numeri PISN con segnaposto nel piano di numerazione
Voce nel piano di numerazione | Instradamento | Numeri di chiamata validi
36xx | 10 | 3600-3609 3630-3699
361x | 11 | 3610, 3613-3619
362x | 12 | 3620-3629
3611 3612 | 13 | 3611 3612

## Esportazione/Importazione di utenti PISN

Gli utenti PISN possono essere importati o esportati anche tramite la funzione di importazione/esportazione. Tenere presente che nell'importazione vengono cancellati innanzitutto gli utenti PISN già configurati. Ulteriori informazioni sulla funzione di importazione/esportazione sono riportate nella Guida in linea nella vista Panoramica ( =0k).

Vedere anche...

## Esportazione e importazione di utenti PISN

Gli utenti PISN fanno parte del file Excel di esportazione e possono esse modificati anche esternamente. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione "Importazione ed e esportazione dei dati di configurazione".

Parent topic: Collegamento in rete privato
↑