# Controllo della larghezza di banda dei link video

Il flusso video di collegamenti video viene gestito separatamente dal controllo della larghezza di banda.

Per la trasmissione dei dati video (flusso video), una videochiamata ha bisogno di una larghezza di banda aggiuntiva, ma non di risorse DSP aggiuntive, poiché il flusso video non viene condotto attraverso il server di comunicazione. Nel modello di larghezza di banda, viene considerata per il calcolo la larghezza di banda necessaria per video come seconda priorità. Se non è disponibile larghezza di banda sufficiente per il flusso video, il collegamento viene realizzato senza video.

Per evitare che un link WAN sia bloccato da una videochiamata, è possibile riservare un fabbisogno minimo di larghezza di banda per il flusso audio. Il fabbisogno minimo deve essere predisposto in modo tale da poter realizzare il numero desiderato di collegamenti contemporanei come collegamenti audio.

Figure 1. Gestione del flusso video nel controllo della larghezza di banda

Table 1. Legenda e spiegazione
| Larghezza di banda disponibile |  | Flusso video di una chiamata
| Larghezza di banda riservata per l'audio (vista =q2, Parametro Larghezza di banda riservata per l') |  | Questo collegamento o questa parte di collegamento può essere realizzato.
| Flusso audio di una chiamata |  | Questo collegamento o questa parte di collegamento non può essere realizzato.
A | Un collegamento audio è realizzato e se ne aggiungono altri due
B | Un collegamento video è realizzato e si aggiunge un secondo collegamento audio; un terzo collegamento audio non può più essere realizzato
C | Un collegamento audio è realizzato e se ne aggiunge un altro. La terza chiamata è una videochiamata. Per motivi di spazio essa viene realizzata solo come collegamento audio.
D | Una videochiamata viene realizzata come collegamento audio in quanto la larghezza di banda necessaria per il flusso video è maggiore della larghezza di banda disponibile. È possibile realizzare un'altra chiamata audio.

Parent topic: Siti
↑